| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - r -

- raise() : _syscalls.c
- reset_device() : usb_core.c
- RTC_32KCalibration() : rtc.h
- RTC_Close() : rtc.h
- RTC_DisableInt() : rtc.h
- RTC_DisableSpareRegister() : rtc.h
- RTC_DynamicTamperConfig() : rtc.h
- RTC_DynamicTamperDisable() : rtc.h
- RTC_DynamicTamperEnable() : rtc.h
- RTC_EnableInt() : rtc.h
- RTC_EnableSpareAccess() : rtc.h
- RTC_GetAlarmDateAndTime() : rtc.h
- RTC_GetDateAndTime() : rtc.h
- RTC_GetDayOfWeek() : rtc.h
- RTC_Open() : rtc.h
- RTC_SetAlarmDate() : rtc.h
- RTC_SetAlarmDateAndTime() : rtc.h
- RTC_SetAlarmDateMask() : rtc.h
- RTC_SetAlarmTime() : rtc.h
- RTC_SetAlarmTimeMask() : rtc.h
- RTC_SetDate() : rtc.h
- RTC_SetDateAndTime() : rtc.h
- RTC_SetTickPeriod() : rtc.h
- RTC_SetTime() : rtc.h
- RTC_StaticTamperDisable() : rtc.h
- RTC_StaticTamperEnable() : rtc.h
- RTC_WaitAccessEnable() : rtc.h
- run_scsi_command() : msc_xfer.c