| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - t -

- T : SCLIB_CARD_INFO_T
- TACTSTS : PDMA_T
- TALM : RTC_T
- TAMPCAL : RTC_T
- TAMPCTL : RTC_T
- TAMPSEED : RTC_T
- TAMPTIME : RTC_T
- TAMSK : RTC_T
- TCTL : DAC_T
- TCTL0 : EBI_T
- TCTL1 : EBI_T
- TCTL2 : EBI_T
- TDES0_CNT : CRPT_T
- TDES0_DA : CRPT_T
- TDES0_IVH : CRPT_T
- TDES0_IVL : CRPT_T
- TDES0_KEY1H : CRPT_T
- TDES0_KEY1L : CRPT_T
- TDES0_KEY2H : CRPT_T
- TDES0_KEY2L : CRPT_T
- TDES0_KEY3H : CRPT_T
- TDES0_KEY3L : CRPT_T
- TDES0_SA : CRPT_T
- TDES1_CNT : CRPT_T
- TDES1_DA : CRPT_T
- TDES1_IVH : CRPT_T
- TDES1_IVL : CRPT_T
- TDES1_KEY1H : CRPT_T
- TDES1_KEY1L : CRPT_T
- TDES1_KEY2H : CRPT_T
- TDES1_KEY2L : CRPT_T
- TDES1_KEY3H : CRPT_T
- TDES1_KEY3L : CRPT_T
- TDES1_SA : CRPT_T
- TDES2_CNT : CRPT_T
- TDES2_DA : CRPT_T
- TDES2_IVH : CRPT_T
- TDES2_IVL : CRPT_T
- TDES2_KEY1H : CRPT_T
- TDES2_KEY1L : CRPT_T
- TDES2_KEY2H : CRPT_T
- TDES2_KEY2L : CRPT_T
- TDES2_KEY3H : CRPT_T
- TDES2_KEY3L : CRPT_T
- TDES2_SA : CRPT_T
- TDES3_CNT : CRPT_T
- TDES3_DA : CRPT_T
- TDES3_IVH : CRPT_T
- TDES3_IVL : CRPT_T
- TDES3_KEY1H : CRPT_T
- TDES3_KEY1L : CRPT_T
- TDES3_KEY2H : CRPT_T
- TDES3_KEY2L : CRPT_T
- TDES3_KEY3H : CRPT_T
- TDES3_KEY3L : CRPT_T
- TDES3_SA : CRPT_T
- TDES_CTL : CRPT_T
- TDES_DATIN : CRPT_T
- TDES_DATOUT : CRPT_T
- TDES_FDBCKH : CRPT_T
- TDES_FDBCKL : CRPT_T
- TDES_STS : CRPT_T
- TDSTS : PDMA_T
- TEST : CAN_T , HSUSBD_T
- TICK : RTC_T
- TIME : RTC_T
- TMCTL : I2C_T , UI2C_T
- TMRCTL0 : SC_T
- TMRCTL1 : SC_T
- TMRCTL2 : SC_T
- TOC0_1 : PDMA_T
- TOCTL : I2C_T
- totalSectorN : SDH_info_t
- TOUT : SDH_T , UART_T
- TOUTEN : PDMA_T
- TOUTIEN : PDMA_T
- TOUTPSC : PDMA_T
- TRGCTL : TIMER_T
- TRGSTS : PDMA_T
- TSADDEND : EMAC_T
- TSCTL : EMAC_T
- TSINC : EMAC_T
- TSSEC : EMAC_T
- TSSUBSEC : EMAC_T
- TX : QSPI_T , SPI_T , SPIM_T
- TXDAT : UI2C_T , USPI_T , UUART_T
- TXDSA : EMAC_T
- TXFIFO : I2S_T
- TXREQ1 : CAN_T
- TXREQ2 : CAN_T
- TXST : EMAC_T