| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

Data Fields
ble_gatt_evt_long_char_read_t Struct Reference
ble_gatt_client.h

Event parameter of gatt event BLE_GATT_EVT_LONG_CHAR_READ. More...

## Data Fields
uint16_t | len
uint8_t | value [1]

## Detailed Description

Event parameter of gatt event BLE_GATT_EVT_LONG_CHAR_READ.

## Field Documentation

## ◆ len

uint16_t ble_gatt_evt_long_char_read_t::len

handle of the characteristic

## ◆ value

uint8_t ble_gatt_evt_long_char_read_t::value[1]

attribute value length