| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - a -

- ACMP01_IRQn : M480.h
- ADP_Stopped_ApplicationExit : semihosting.h
- ADP_Stopped_RunTimeError : semihosting.h

### - b -

- BOD_IRQn : M480.h
- BPWM0_IRQn : M480.h
- BPWM1_IRQn : M480.h
- BRAKE0_IRQn : M480.h
- BRAKE1_IRQn : M480.h
- BusFault_IRQn : M480.h

### - c -

- CAN0_IRQn : M480.h
- CAN1_IRQn : M480.h
- CAN2_IRQn : M480.h
- CCAP_IRQn : M480.h
- CKFAIL_IRQn : M480.h
- CRPT_IRQn : M480.h
- CURVE_B_163 : crypto.h
- CURVE_B_233 : crypto.h
- CURVE_B_283 : crypto.h
- CURVE_B_409 : crypto.h
- CURVE_B_571 : crypto.h
- CURVE_BP_256 : crypto.h
- CURVE_BP_384 : crypto.h
- CURVE_BP_512 : crypto.h
- CURVE_K_163 : crypto.h
- CURVE_K_233 : crypto.h
- CURVE_K_283 : crypto.h
- CURVE_K_409 : crypto.h
- CURVE_K_571 : crypto.h
- CURVE_KO_192 : crypto.h
- CURVE_KO_224 : crypto.h
- CURVE_KO_256 : crypto.h
- CURVE_P_192 : crypto.h
- CURVE_P_224 : crypto.h
- CURVE_P_256 : crypto.h
- CURVE_P_384 : crypto.h
- CURVE_P_521 : crypto.h
- CURVE_UNDEF : crypto.h

### - d -

- DAC_IRQn : M480.h
- DebugMonitor_IRQn : M480.h

### - e -

- EADC00_IRQn : M480.h
- EADC01_IRQn : M480.h
- EADC02_IRQn : M480.h
- EADC03_IRQn : M480.h
- EADC10_IRQn : M480.h
- EADC11_IRQn : M480.h
- EADC12_IRQn : M480.h
- EADC13_IRQn : M480.h
- ECAP0_IRQn : M480.h
- ECAP1_IRQn : M480.h
- EINT0_IRQn : M480.h
- EINT1_IRQn : M480.h
- EINT2_IRQn : M480.h
- EINT3_IRQn : M480.h
- EINT4_IRQn : M480.h
- EINT5_IRQn : M480.h
- EINT6_IRQn : M480.h
- EINT7_IRQn : M480.h
- EMAC_RX_IRQn : M480.h
- EMAC_TX_IRQn : M480.h
- EPWM0P0_IRQn : M480.h
- EPWM0P1_IRQn : M480.h
- EPWM0P2_IRQn : M480.h
- EPWM1P0_IRQn : M480.h
- EPWM1P1_IRQn : M480.h
- EPWM1P2_IRQn : M480.h

### - g -

- GPA_IRQn : M480.h
- GPB_IRQn : M480.h
- GPC_IRQn : M480.h
- GPD_IRQn : M480.h
- GPE_IRQn : M480.h
- GPF_IRQn : M480.h
- GPG_IRQn : M480.h
- GPH_IRQn : M480.h

### - h -

- HSUSBH_IRQn : M480.h

### - i -

- I2C0_IRQn : M480.h
- I2C1_IRQn : M480.h
- I2C2_IRQn : M480.h
- I2S0_IRQn : M480.h
- IRC_IRQn : M480.h

### - l -

- lr : retarget.c

### - m -

- MASTER_READ_DATA : usci_i2c.h
- MASTER_SEND_ADDRESS : usci_i2c.h
- MASTER_SEND_DATA : usci_i2c.h
- MASTER_SEND_H_RD_ADDRESS : usci_i2c.h
- MASTER_SEND_H_WR_ADDRESS : usci_i2c.h
- MASTER_SEND_L_ADDRESS : usci_i2c.h
- MASTER_SEND_REPEAT_START : usci_i2c.h
- MASTER_SEND_START : usci_i2c.h
- MASTER_STOP : usci_i2c.h
- MemoryManagement_IRQn : M480.h

### - n -

- NonMaskableInt_IRQn : M480.h

### - o -

- OPA_IRQn : M480.h

### - p -

- pc : retarget.c
- PDMA_IRQn : M480.h
- PendSV_IRQn : M480.h
- psr : retarget.c
- PWRWU_IRQn : M480.h

### - q -

- QEI0_IRQn : M480.h
- QEI1_IRQn : M480.h
- QSPI0_IRQn : M480.h
- QSPI1_IRQn : M480.h

### - r -

- r0 : retarget.c
- r1 : retarget.c
- r12 : retarget.c
- r2 : retarget.c
- r3 : retarget.c
- RAMPE_IRQn : M480.h
- RTC_IRQn : M480.h

### - s -

- SC0_IRQn : M480.h
- SC1_IRQn : M480.h
- SC2_IRQn : M480.h
- SDH0_IRQn : M480.h
- SDH1_IRQn : M480.h
- SEMIHOSTING_EnterSVC : semihosting.h
- SEMIHOSTING_ReportException : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_CLOCK : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_CLOSE : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_ELAPSED : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_ERRNO : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_FLEN : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_GET_CMDLINE : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_HEAPINFO : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_ISERROR : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_ISTTY : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_OPEN : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_READ : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_READC : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_REMOVE : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_RENAME : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_SEEK : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_SYSTEM : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_TICKFREQ : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_TIME : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_TMPNAM : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_WRITE : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_WRITE0 : semihosting.h
- SEMIHOSTING_SYS_WRITEC : semihosting.h
- SLAVE_ADDRESS_ACK : usci_i2c.h
- SLAVE_GET_DATA : usci_i2c.h
- SLAVE_H_RD_ADDRESS_ACK : usci_i2c.h
- SLAVE_H_WR_ADDRESS_ACK : usci_i2c.h
- SLAVE_L_RD_ADDRESS_ACK : usci_i2c.h
- SLAVE_L_WR_ADDRESS_ACK : usci_i2c.h
- SLAVE_SEND_DATA : usci_i2c.h
- SPI0_IRQn : M480.h
- SPI1_IRQn : M480.h
- SPI2_IRQn : M480.h
- SPI3_IRQn : M480.h
- SPIM_IRQn : M480.h
- SVCall_IRQn : M480.h
- SysTick_IRQn : M480.h

### - t -

- TAMPER_IRQn : M480.h
- TMR0_IRQn : M480.h
- TMR1_IRQn : M480.h
- TMR2_IRQn : M480.h
- TMR3_IRQn : M480.h
- TRNG_IRQn : M480.h

### - u -

- UART0_IRQn : M480.h
- UART1_IRQn : M480.h
- UART2_IRQn : M480.h
- UART3_IRQn : M480.h
- UART4_IRQn : M480.h
- UART5_IRQn : M480.h
- UART6_IRQn : M480.h
- UART7_IRQn : M480.h
- UsageFault_IRQn : M480.h
- USBD20_IRQn : M480.h
- USBD_IRQn : M480.h
- USBH_IRQn : M480.h
- USBOTG20_IRQn : M480.h
- USBOTG_IRQn : M480.h
- USCI0_IRQn : M480.h
- USCI1_IRQn : M480.h

### - w -

- WDT_IRQn : M480.h
- WWDT_IRQn : M480.h