| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - s -

- scan_intvl : ble_gap_create_conn_params_t
- scan_window : ble_gap_create_conn_params_t
- sec_request : ble_sm_evt_t
- seriel_number_string : dis_init_para
- service : ble_gatt_evt_prim_service_discovered_t , ble_gatt_evt_uuid_service_discovered_t
- service_char_discovered : ble_gatt_evt_t
- service_end : ble_gatt_evt_included_service_found_t
- service_handle : gatt_add_include_para
- service_start : ble_gatt_evt_included_service_found_t
- service_uuid : ble_gatt_evt_included_service_found_t
- service_uuid_len : ble_gatt_evt_included_service_found_t
- size : gatt_add_charact_para , gatt_add_descrip_para , gatt_add_service_para
- slave_latency : ble_gap_conn_params_t , ble_gap_create_conn_params_t , ble_gap_evt_conn_param_update_request_t , ble_gap_evt_conn_param_update_t , PPCP_t
- sm : ble_sm_conn_sec_t
- sm_evt : bt_evt_t
- software_revision_string : dis_init_para
- start : GATT_4_5_1_PARA , GATT_4_6_1_PARA , GATT_4_6_2_PARA , GATT_4_7_1_PARA , GATT_4_8_2_PARA
- status : ble_gap_evt_conn_param_update_t , ble_sm_evt_conn_sec_update_t
- sub : ble_gap_evt_remote_version_t
- supervision_TO : PPCP_t
- system_id : dis_init_para