| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - i -

- I2SCLK : SPI_T
- I2SCTL : SPI_T
- I2SSTS : SPI_T
- Id : STR_CANMSG_T
- idProduct : usbhid_dev
- IdType : STR_CANMSG_T
- idVendor : usbhid_dev
- IEN : I2S_T
- IF : CAN_T
- IFA : EPWM_T
- iface : ac_if_t , as_if_t , usbhid_dev
- iface_cdc : cdc_dev_t
- iface_data : cdc_dev_t
- ifnum_data : cdc_dev_t
- IIDR : CAN_T
- INIT : RTC_T
- INT : CCAP_T
- INTEN : BPWM_T , CRPT_T , EMAC_T , GPIO_T , HSOTG_T , OTG_T , PDMA_T , RTC_T , SC_T , SDH_T , UART_T , USBD_T , USPI_T , UUART_T
- INTEN0 : EPWM_T
- INTEN1 : EPWM_T
- INTSRC : EADC_T , GPIO_T
- INTSTS : BPWM_T , CRPT_T , EMAC_T , HSOTG_T , OTG_T , PDMA_T , RTC_T , SC_T , SDH_T , TIMER_T , UART_T , USBD_T
- INTSTS0 : EPWM_T
- INTSTS1 : EPWM_T
- INTTYPE : GPIO_T
- IOPDCTL : CLK_T
- IPND1 : CAN_T
- IPND2 : CAN_T
- IPRST0 : SYS_T
- IPRST1 : SYS_T
- IPRST2 : SYS_T
- IRCTCTL : SYS_T
- IRCTIEN : SYS_T
- IRCTISTS : SYS_T
- IRDA : UART_T
- IsCardInsert : SDH_info_t
- ISPADDR : FMC_T
- ISPCMD : FMC_T
- ISPCTL : FMC_T
- ISPDAT : FMC_T
- ISPSTS : FMC_T
- ISPTRG : FMC_T
- it : as_if_t
- IVSCTL : SYS_T