| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

Data Structures
uart_reg.h File Reference

UART register definition header file. More...

Go to the source code of this file.

## Data Structures
struct | UART_T

## Macros
#define | UART_DAT_DAT_Pos (0)
#define | UART_DAT_DAT_Msk (0xfful << UART_DAT_DAT_Pos)
#define | UART_DAT_PARITY_Pos (8)
#define | UART_DAT_PARITY_Msk (0x1ul << UART_DAT_PARITY_Pos)
#define | UART_INTEN_RDAIEN_Pos (0)
#define | UART_INTEN_RDAIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_RDAIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_THREIEN_Pos (1)
#define | UART_INTEN_THREIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_THREIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_RLSIEN_Pos (2)
#define | UART_INTEN_RLSIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_RLSIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_MODEMIEN_Pos (3)
#define | UART_INTEN_MODEMIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_MODEMIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_RXTOIEN_Pos (4)
#define | UART_INTEN_RXTOIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_RXTOIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_BUFERRIEN_Pos (5)
#define | UART_INTEN_BUFERRIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_BUFERRIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_WKIEN_Pos (6)
#define | UART_INTEN_WKIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_WKIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_LINIEN_Pos (8)
#define | UART_INTEN_LINIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_LINIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_TOCNTEN_Pos (11)
#define | UART_INTEN_TOCNTEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_TOCNTEN_Pos)
#define | UART_INTEN_ATORTSEN_Pos (12)
#define | UART_INTEN_ATORTSEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_ATORTSEN_Pos)
#define | UART_INTEN_ATOCTSEN_Pos (13)
#define | UART_INTEN_ATOCTSEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_ATOCTSEN_Pos)
#define | UART_INTEN_TXPDMAEN_Pos (14)
#define | UART_INTEN_TXPDMAEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_TXPDMAEN_Pos)
#define | UART_INTEN_RXPDMAEN_Pos (15)
#define | UART_INTEN_RXPDMAEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_RXPDMAEN_Pos)
#define | UART_INTEN_ABRIEN_Pos (18)
#define | UART_INTEN_ABRIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_ABRIEN_Pos)
#define | UART_INTEN_TXENDIEN_Pos (22)
#define | UART_INTEN_TXENDIEN_Msk (0x1ul << UART_INTEN_TXENDIEN_Pos)
#define | UART_FIFO_RXRST_Pos (1)
#define | UART_FIFO_RXRST_Msk (0x1ul << UART_FIFO_RXRST_Pos)
#define | UART_FIFO_TXRST_Pos (2)
#define | UART_FIFO_TXRST_Msk (0x1ul << UART_FIFO_TXRST_Pos)
#define | UART_FIFO_RFITL_Pos (4)
#define | UART_FIFO_RFITL_Msk (0xful << UART_FIFO_RFITL_Pos)
#define | UART_FIFO_RXOFF_Pos (8)
#define | UART_FIFO_RXOFF_Msk (0x1ul << UART_FIFO_RXOFF_Pos)
#define | UART_FIFO_RTSTRGLV_Pos (16)
#define | UART_FIFO_RTSTRGLV_Msk (0xful << UART_FIFO_RTSTRGLV_Pos)
#define | UART_LINE_WLS_Pos (0)
#define | UART_LINE_WLS_Msk (0x3ul << UART_LINE_WLS_Pos)
#define | UART_LINE_NSB_Pos (2)
#define | UART_LINE_NSB_Msk (0x1ul << UART_LINE_NSB_Pos)
#define | UART_LINE_PBE_Pos (3)
#define | UART_LINE_PBE_Msk (0x1ul << UART_LINE_PBE_Pos)
#define | UART_LINE_EPE_Pos (4)
#define | UART_LINE_EPE_Msk (0x1ul << UART_LINE_EPE_Pos)
#define | UART_LINE_SPE_Pos (5)
#define | UART_LINE_SPE_Msk (0x1ul << UART_LINE_SPE_Pos)
#define | UART_LINE_BCB_Pos (6)
#define | UART_LINE_BCB_Msk (0x1ul << UART_LINE_BCB_Pos)
#define | UART_LINE_PSS_Pos (7)
#define | UART_LINE_PSS_Msk (0x1ul << UART_LINE_PSS_Pos)
#define | UART_LINE_TXDINV_Pos (8)
#define | UART_LINE_TXDINV_Msk (0x1ul << UART_LINE_TXDINV_Pos)
#define | UART_LINE_RXDINV_Pos (9)
#define | UART_LINE_RXDINV_Msk (0x1ul << UART_LINE_RXDINV_Pos)
#define | UART_MODEM_RTS_Pos (1)
#define | UART_MODEM_RTS_Msk (0x1ul << UART_MODEM_RTS_Pos)
#define | UART_MODEM_RTSACTLV_Pos (9)
#define | UART_MODEM_RTSACTLV_Msk (0x1ul << UART_MODEM_RTSACTLV_Pos)
#define | UART_MODEM_RTSSTS_Pos (13)
#define | UART_MODEM_RTSSTS_Msk (0x1ul << UART_MODEM_RTSSTS_Pos)
#define | UART_MODEMSTS_CTSDETF_Pos (0)
#define | UART_MODEMSTS_CTSDETF_Msk (0x1ul << UART_MODEMSTS_CTSDETF_Pos)
#define | UART_MODEMSTS_CTSSTS_Pos (4)
#define | UART_MODEMSTS_CTSSTS_Msk (0x1ul << UART_MODEMSTS_CTSSTS_Pos)
#define | UART_MODEMSTS_CTSACTLV_Pos (8)
#define | UART_MODEMSTS_CTSACTLV_Msk (0x1ul << UART_MODEMSTS_CTSACTLV_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_RXOVIF_Pos (0)
#define | UART_FIFOSTS_RXOVIF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_RXOVIF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_ABRDIF_Pos (1)
#define | UART_FIFOSTS_ABRDIF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_ABRDIF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_ABRDTOIF_Pos (2)
#define | UART_FIFOSTS_ABRDTOIF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_ABRDTOIF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_ADDRDETF_Pos (3)
#define | UART_FIFOSTS_ADDRDETF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_ADDRDETF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_PEF_Pos (4)
#define | UART_FIFOSTS_PEF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_PEF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_FEF_Pos (5)
#define | UART_FIFOSTS_FEF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_FEF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_BIF_Pos (6)
#define | UART_FIFOSTS_BIF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_BIF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_RXPTR_Pos (8)
#define | UART_FIFOSTS_RXPTR_Msk (0x3ful << UART_FIFOSTS_RXPTR_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Pos (14)
#define | UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_RXFULL_Pos (15)
#define | UART_FIFOSTS_RXFULL_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_RXFULL_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_TXPTR_Pos (16)
#define | UART_FIFOSTS_TXPTR_Msk (0x3ful << UART_FIFOSTS_TXPTR_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Pos (22)
#define | UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_TXFULL_Pos (23)
#define | UART_FIFOSTS_TXFULL_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_TXFULL_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_TXOVIF_Pos (24)
#define | UART_FIFOSTS_TXOVIF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_TXOVIF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_TXEMPTYF_Pos (28)
#define | UART_FIFOSTS_TXEMPTYF_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_TXEMPTYF_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_RXIDLE_Pos (29)
#define | UART_FIFOSTS_RXIDLE_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_RXIDLE_Pos)
#define | UART_FIFOSTS_TXRXACT_Pos (31)
#define | UART_FIFOSTS_TXRXACT_Msk (0x1ul << UART_FIFOSTS_TXRXACT_Pos)
#define | UART_INTSTS_RDAIF_Pos (0)
#define | UART_INTSTS_RDAIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_RDAIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_THREIF_Pos (1)
#define | UART_INTSTS_THREIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_THREIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_RLSIF_Pos (2)
#define | UART_INTSTS_RLSIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_RLSIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_MODEMIF_Pos (3)
#define | UART_INTSTS_MODEMIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_MODEMIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_RXTOIF_Pos (4)
#define | UART_INTSTS_RXTOIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_RXTOIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_BUFERRIF_Pos (5)
#define | UART_INTSTS_BUFERRIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_BUFERRIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_WKIF_Pos (6)
#define | UART_INTSTS_WKIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_WKIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_LINIF_Pos (7)
#define | UART_INTSTS_LINIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_LINIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_RDAINT_Pos (8)
#define | UART_INTSTS_RDAINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_RDAINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_THREINT_Pos (9)
#define | UART_INTSTS_THREINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_THREINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_RLSINT_Pos (10)
#define | UART_INTSTS_RLSINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_RLSINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_MODEMINT_Pos (11)
#define | UART_INTSTS_MODEMINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_MODEMINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_RXTOINT_Pos (12)
#define | UART_INTSTS_RXTOINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_RXTOINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_BUFERRINT_Pos (13)
#define | UART_INTSTS_BUFERRINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_BUFERRINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_WKINT_Pos (14)
#define | UART_INTSTS_WKINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_WKINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_LININT_Pos (15)
#define | UART_INTSTS_LININT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_LININT_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWRLSIF_Pos (18)
#define | UART_INTSTS_HWRLSIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWRLSIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWMODIF_Pos (19)
#define | UART_INTSTS_HWMODIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWMODIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWTOIF_Pos (20)
#define | UART_INTSTS_HWTOIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWTOIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWBUFEIF_Pos (21)
#define | UART_INTSTS_HWBUFEIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWBUFEIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_TXENDIF_Pos (22)
#define | UART_INTSTS_TXENDIF_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_TXENDIF_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWRLSINT_Pos (26)
#define | UART_INTSTS_HWRLSINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWRLSINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWMODINT_Pos (27)
#define | UART_INTSTS_HWMODINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWMODINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWTOINT_Pos (28)
#define | UART_INTSTS_HWTOINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWTOINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_HWBUFEINT_Pos (29)
#define | UART_INTSTS_HWBUFEINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_HWBUFEINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_TXENDINT_Pos (30)
#define | UART_INTSTS_TXENDINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_TXENDINT_Pos)
#define | UART_INTSTS_ABRINT_Pos (31)
#define | UART_INTSTS_ABRINT_Msk (0x1ul << UART_INTSTS_ABRINT_Pos)
#define | UART_TOUT_TOIC_Pos (0)
#define | UART_TOUT_TOIC_Msk (0xfful << UART_TOUT_TOIC_Pos)
#define | UART_TOUT_DLY_Pos (8)
#define | UART_TOUT_DLY_Msk (0xfful << UART_TOUT_DLY_Pos)
#define | UART_BAUD_BRD_Pos (0)
#define | UART_BAUD_BRD_Msk (0xfffful << UART_BAUD_BRD_Pos)
#define | UART_BAUD_EDIVM1_Pos (24)
#define | UART_BAUD_EDIVM1_Msk (0xful << UART_BAUD_EDIVM1_Pos)
#define | UART_BAUD_BAUDM0_Pos (28)
#define | UART_BAUD_BAUDM0_Msk (0x1ul << UART_BAUD_BAUDM0_Pos)
#define | UART_BAUD_BAUDM1_Pos (29)
#define | UART_BAUD_BAUDM1_Msk (0x1ul << UART_BAUD_BAUDM1_Pos)
#define | UART_IRDA_TXEN_Pos (1)
#define | UART_IRDA_TXEN_Msk (0x1ul << UART_IRDA_TXEN_Pos)
#define | UART_IRDA_TXINV_Pos (5)
#define | UART_IRDA_TXINV_Msk (0x1ul << UART_IRDA_TXINV_Pos)
#define | UART_IRDA_RXINV_Pos (6)
#define | UART_IRDA_RXINV_Msk (0x1ul << UART_IRDA_RXINV_Pos)
#define | UART_ALTCTL_BRKFL_Pos (0)
#define | UART_ALTCTL_BRKFL_Msk (0xful << UART_ALTCTL_BRKFL_Pos)
#define | UART_ALTCTL_LINRXEN_Pos (6)
#define | UART_ALTCTL_LINRXEN_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_LINRXEN_Pos)
#define | UART_ALTCTL_LINTXEN_Pos (7)
#define | UART_ALTCTL_LINTXEN_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_LINTXEN_Pos)
#define | UART_ALTCTL_RS485NMM_Pos (8)
#define | UART_ALTCTL_RS485NMM_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_RS485NMM_Pos)
#define | UART_ALTCTL_RS485AAD_Pos (9)
#define | UART_ALTCTL_RS485AAD_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_RS485AAD_Pos)
#define | UART_ALTCTL_RS485AUD_Pos (10)
#define | UART_ALTCTL_RS485AUD_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_RS485AUD_Pos)
#define | UART_ALTCTL_ADDRDEN_Pos (15)
#define | UART_ALTCTL_ADDRDEN_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_ADDRDEN_Pos)
#define | UART_ALTCTL_ABRIF_Pos (17)
#define | UART_ALTCTL_ABRIF_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_ABRIF_Pos)
#define | UART_ALTCTL_ABRDEN_Pos (18)
#define | UART_ALTCTL_ABRDEN_Msk (0x1ul << UART_ALTCTL_ABRDEN_Pos)
#define | UART_ALTCTL_ABRDBITS_Pos (19)
#define | UART_ALTCTL_ABRDBITS_Msk (0x3ul << UART_ALTCTL_ABRDBITS_Pos)
#define | UART_ALTCTL_ADDRMV_Pos (24)
#define | UART_ALTCTL_ADDRMV_Msk (0xfful << UART_ALTCTL_ADDRMV_Pos)
#define | UART_FUNCSEL_FUNCSEL_Pos (0)
#define | UART_FUNCSEL_FUNCSEL_Msk (0x3ul << UART_FUNCSEL_FUNCSEL_Pos)
#define | UART_FUNCSEL_TXRXDIS_Pos (3)
#define | UART_FUNCSEL_TXRXDIS_Msk (0x1ul << UART_FUNCSEL_TXRXDIS_Pos)
#define | UART_LINCTL_SLVEN_Pos (0)
#define | UART_LINCTL_SLVEN_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_SLVEN_Pos)
#define | UART_LINCTL_SLVHDEN_Pos (1)
#define | UART_LINCTL_SLVHDEN_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_SLVHDEN_Pos)
#define | UART_LINCTL_SLVAREN_Pos (2)
#define | UART_LINCTL_SLVAREN_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_SLVAREN_Pos)
#define | UART_LINCTL_SLVDUEN_Pos (3)
#define | UART_LINCTL_SLVDUEN_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_SLVDUEN_Pos)
#define | UART_LINCTL_MUTE_Pos (4)
#define | UART_LINCTL_MUTE_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_MUTE_Pos)
#define | UART_LINCTL_SENDH_Pos (8)
#define | UART_LINCTL_SENDH_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_SENDH_Pos)
#define | UART_LINCTL_IDPEN_Pos (9)
#define | UART_LINCTL_IDPEN_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_IDPEN_Pos)
#define | UART_LINCTL_BRKDETEN_Pos (10)
#define | UART_LINCTL_BRKDETEN_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_BRKDETEN_Pos)
#define | UART_LINCTL_LINRXOFF_Pos (11)
#define | UART_LINCTL_LINRXOFF_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_LINRXOFF_Pos)
#define | UART_LINCTL_BITERREN_Pos (12)
#define | UART_LINCTL_BITERREN_Msk (0x1ul << UART_LINCTL_BITERREN_Pos)
#define | UART_LINCTL_BRKFL_Pos (16)
#define | UART_LINCTL_BRKFL_Msk (0xful << UART_LINCTL_BRKFL_Pos)
#define | UART_LINCTL_BSL_Pos (20)
#define | UART_LINCTL_BSL_Msk (0x3ul << UART_LINCTL_BSL_Pos)
#define | UART_LINCTL_HSEL_Pos (22)
#define | UART_LINCTL_HSEL_Msk (0x3ul << UART_LINCTL_HSEL_Pos)
#define | UART_LINCTL_PID_Pos (24)
#define | UART_LINCTL_PID_Msk (0xfful << UART_LINCTL_PID_Pos)
#define | UART_LINSTS_SLVHDETF_Pos (0)
#define | UART_LINSTS_SLVHDETF_Msk (0x1ul << UART_LINSTS_SLVHDETF_Pos)
#define | UART_LINSTS_SLVHEF_Pos (1)
#define | UART_LINSTS_SLVHEF_Msk (0x1ul << UART_LINSTS_SLVHEF_Pos)
#define | UART_LINSTS_SLVIDPEF_Pos (2)
#define | UART_LINSTS_SLVIDPEF_Msk (0x1ul << UART_LINSTS_SLVIDPEF_Pos)
#define | UART_LINSTS_SLVSYNCF_Pos (3)
#define | UART_LINSTS_SLVSYNCF_Msk (0x1ul << UART_LINSTS_SLVSYNCF_Pos)
#define | UART_LINSTS_BRKDETF_Pos (8)
#define | UART_LINSTS_BRKDETF_Msk (0x1ul << UART_LINSTS_BRKDETF_Pos)
#define | UART_LINSTS_BITEF_Pos (9)
#define | UART_LINSTS_BITEF_Msk (0x1ul << UART_LINSTS_BITEF_Pos)
#define | UART_BRCOMP_BRCOMP_Pos (0)
#define | UART_BRCOMP_BRCOMP_Msk (0x1fful << UART_BRCOMP_BRCOMP_Pos)
#define | UART_BRCOMP_BRCOMPDEC_Pos (31)
#define | UART_BRCOMP_BRCOMPDEC_Msk (0x1ul << UART_BRCOMP_BRCOMPDEC_Pos)
#define | UART_WKCTL_WKCTSEN_Pos (0)
#define | UART_WKCTL_WKCTSEN_Msk (0x1ul << UART_WKCTL_WKCTSEN_Pos)
#define | UART_WKCTL_WKDATEN_Pos (1)
#define | UART_WKCTL_WKDATEN_Msk (0x1ul << UART_WKCTL_WKDATEN_Pos)
#define | UART_WKCTL_WKRFRTEN_Pos (2)
#define | UART_WKCTL_WKRFRTEN_Msk (0x1ul << UART_WKCTL_WKRFRTEN_Pos)
#define | UART_WKCTL_WKRS485EN_Pos (3)
#define | UART_WKCTL_WKRS485EN_Msk (0x1ul << UART_WKCTL_WKRS485EN_Pos)
#define | UART_WKCTL_WKTOUTEN_Pos (4)
#define | UART_WKCTL_WKTOUTEN_Msk (0x1ul << UART_WKCTL_WKTOUTEN_Pos)
#define | UART_WKSTS_CTSWKF_Pos (0)
#define | UART_WKSTS_CTSWKF_Msk (0x1ul << UART_WKSTS_CTSWKF_Pos)
#define | UART_WKSTS_DATWKF_Pos (1)
#define | UART_WKSTS_DATWKF_Msk (0x1ul << UART_WKSTS_DATWKF_Pos)
#define | UART_WKSTS_RFRTWKF_Pos (2)
#define | UART_WKSTS_RFRTWKF_Msk (0x1ul << UART_WKSTS_RFRTWKF_Pos)
#define | UART_WKSTS_RS485WKF_Pos (3)
#define | UART_WKSTS_RS485WKF_Msk (0x1ul << UART_WKSTS_RS485WKF_Pos)
#define | UART_WKSTS_TOUTWKF_Pos (4)
#define | UART_WKSTS_TOUTWKF_Msk (0x1ul << UART_WKSTS_TOUTWKF_Pos)
#define | UART_DWKCOMP_STCOMP_Pos (0)
#define | UART_DWKCOMP_STCOMP_Msk (0xfffful << UART_DWKCOMP_STCOMP_Pos)

## Detailed Description

UART register definition header file.

Version
  V1.00 SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

Copyright
  (C) 2017-2020 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.

Definition in file uart_reg.h.