| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

Macros
OTG Exported Constants
Standard Driver » OTG Driver

## Macros
#define | OTG_VBUS_EN_ACTIVE_HIGH
#define | OTG_VBUS_EN_ACTIVE_LOW
#define | OTG_VBUS_ST_VALID_HIGH
#define | OTG_VBUS_ST_VALID_LOW

## Detailed Description

## Macro Definition Documentation

## ◆ OTG_VBUS_EN_ACTIVE_HIGH

#define OTG_VBUS_EN_ACTIVE_HIGH

USB VBUS power switch enable signal is active high.

Definition at line 36 of file otg.h.

## ◆ OTG_VBUS_EN_ACTIVE_LOW

#define OTG_VBUS_EN_ACTIVE_LOW

USB VBUS power switch enable signal is active low.

Definition at line 37 of file otg.h.

## ◆ OTG_VBUS_ST_VALID_HIGH

#define OTG_VBUS_ST_VALID_HIGH

USB VBUS power switch valid status is high.

Definition at line 38 of file otg.h.

## ◆ OTG_VBUS_ST_VALID_LOW

#define OTG_VBUS_ST_VALID_LOW

USB VBUS power switch valid status is low.

Definition at line 39 of file otg.h.