| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - s -

- SC_ClearFIFO() : sc.h
- SC_Close() : sc.h
- SC_GetInterfaceClock() : sc.h
- SC_IsCardInserted() : sc.h
- SC_Open() : sc.h
- SC_ResetReader() : sc.h
- SC_SetBlockGuardTime() : sc.h
- SC_SetCharGuardTime() : sc.h
- SC_SetRxRetry() : sc.h
- SC_SetTxRetry() : sc.h
- SC_StartTimer() : sc.h
- SC_StopAllTimer() : sc.h
- SC_StopTimer() : sc.h
- SCLIB_Activate() : sclib.h
- SCLIB_ActivateDelay() : sclib.h
- SCLIB_CheckCDEvent() : sclib.h
- SCLIB_CheckErrorEvent() : sclib.h
- SCLIB_CheckTimeOutEvent() : sclib.h
- SCLIB_CheckTxRxEvent() : sclib.h
- SCLIB_ColdReset() : sclib.h
- SCLIB_Deactivate() : sclib.h
- SCLIB_GetCardInfo() : sclib.h
- SCLIB_RequestTimeExtension() : sclib.h
- SCLIB_SetIFSD() : sclib.h
- SCLIB_StartTransmission() : sclib.h
- SCLIB_WarmReset() : sclib.h
- SCUART_Close() : scuart.h
- SCUART_GetClock() : scuart.c
- SCUART_Open() : scuart.h
- SCUART_Read() : scuart.h
- SCUART_SetLineConfig() : scuart.h
- SCUART_SetTimeoutCnt() : scuart.h
- SCUART_Write() : scuart.h
- SDH_CardDetection() : sdh.h
- SDH_Close_Disk() : sdh.h
- SDH_Open() : sdh.h
- SDH_Open_Disk() : sdh.h
- SDH_Probe() : sdh.h
- SDH_Read() : sdh.h
- SDH_Write() : sdh.h
- SendChar() : retarget.c
- SendChar_ToUART() : retarget.c
- SHA_Open() : crypto.h
- SHA_Read() : crypto.h
- SHA_SetDMATransfer() : crypto.h
- SHA_Start() : crypto.h
- SPI_ClearIntFlag() : spi.h
- SPI_ClearRxFIFO() : spi.h
- SPI_ClearTxFIFO() : spi.h
- SPI_Close() : spi.h
- SPI_DisableAutoSS() : spi.h
- SPI_DisableInt() : spi.h
- SPI_EnableAutoSS() : spi.h
- SPI_EnableInt() : spi.h
- SPI_GetBusClock() : spi.h
- SPI_GetIntFlag() : spi.h
- SPI_GetStatus() : spi.h
- SPI_Open() : spi.h
- SPI_SetBusClock() : spi.h
- SPI_SetFIFO() : spi.h
- SPII2S_Close() : spi.h
- SPII2S_DISABLE_TX_ZCD() : spi.h
- SPII2S_DisableInt() : spi.h
- SPII2S_DisableMCLK() : spi.h
- SPII2S_ENABLE_TX_ZCD() : spi.h
- SPII2S_EnableInt() : spi.h
- SPII2S_EnableMCLK() : spi.h
- SPII2S_GetSourceClockFreq() : spi.c
- SPII2S_Open() : spi.h
- SPII2S_SET_MONO_RX_CHANNEL() : spi.h
- SPII2S_SetFIFO() : spi.h
- SPIM_ChipErase() : spim.h
- SPIM_DMA_Read() : spim.h
- SPIM_DMA_Write() : spim.h
- SPIM_Enable_4Bytes_Mode() : spim.h
- SPIM_EnterDirectMapMode() : spim.h
- spim_eon_set_qpi_mode() : spim.c
- SPIM_EraseBlock() : spim.h
- SPIM_ExitDirectMapMode() : spim.h
- SPIM_GetSClkFreq() : spim.h
- SPIM_InitFlash() : spim.h
- SPIM_IO_Read() : spim.h
- SPIM_IO_Write() : spim.h
- SPIM_Is4ByteModeEnable() : spim.h
- SPIM_ReadJedecId() : spim.h
- SPIM_SetQuadEnable() : spim.h
- SPIM_SPANSION_4Bytes_Enable() : spim.c
- SPIM_WinbondUnlock() : spim.h
- stackDump() : retarget.c
- SYS_ClearResetSrc() : sys.h
- SYS_DisableBOD() : sys.h
- SYS_EnableBOD() : sys.h
- SYS_GetBODStatus() : sys.h
- SYS_GetResetSrc() : sys.h
- SYS_IsRegLocked() : sys.h
- SYS_LockReg() : sys.h
- SYS_ReadPDID() : sys.h
- SYS_ResetChip() : sys.h
- SYS_ResetCPU() : sys.h
- SYS_ResetModule() : sys.h
- SYS_SetPowerLevel() : sys.h
- SYS_SetVRef() : sys.h
- SYS_UnlockReg() : sys.h
- SystemCoreClockUpdate() : system_M480.h , system_M480.c
- SystemInit() : system_M480.c , system_M480.h