| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

Macros | Functions
wdt.h File Reference

M480 series WDT driver header file. More...

Go to the source code of this file.

## Macros
#define | WDT_TIMEOUT_2POW4
#define | WDT_TIMEOUT_2POW6
#define | WDT_TIMEOUT_2POW8
#define | WDT_TIMEOUT_2POW10
#define | WDT_TIMEOUT_2POW12
#define | WDT_TIMEOUT_2POW14
#define | WDT_TIMEOUT_2POW16
#define | WDT_TIMEOUT_2POW18
#define | WDT_RESET_DELAY_1026CLK
#define | WDT_RESET_DELAY_130CLK
#define | WDT_RESET_DELAY_18CLK
#define | WDT_RESET_DELAY_3CLK
#define | WDT_RESET_COUNTER_KEYWORD
#define | WDT_CLEAR_RESET_FLAG()
| Clear WDT Reset System Flag. More...
#define | WDT_CLEAR_TIMEOUT_INT_FLAG()
| Clear WDT Time-out Interrupt Flag. More...
#define | WDT_CLEAR_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG()
| Clear WDT Wake-up Flag. More...
#define | WDT_GET_RESET_FLAG()
| Get WDT Time-out Reset Flag. More...
#define | WDT_GET_TIMEOUT_INT_FLAG()
| Get WDT Time-out Interrupt Flag. More...
#define | WDT_GET_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG()
| Get WDT Time-out Wake-up Flag. More...
#define | WDT_RESET_COUNTER()
| Reset WDT Counter. More...

## Functions
__STATIC_INLINE void | WDT_Close (void)
| Stop WDT Counting. More...
__STATIC_INLINE void | WDT_EnableInt (void)
| Enable WDT Time-out Interrupt. More...
__STATIC_INLINE void | WDT_DisableInt (void)
| Disable WDT Time-out Interrupt. More...
void | WDT_Open (uint32_t u32TimeoutInterval, uint32_t u32ResetDelay, uint32_t u32EnableReset, uint32_t u32EnableWakeup)
| Initialize WDT and start counting. More...

## Detailed Description

M480 series WDT driver header file.

Version
  V3.00 SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

Copyright
  (C) 2016-2020 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.

Definition in file wdt.h.