| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - a -

- ABTSTS : PDMA_T
- acif : uac_dev_t
- ACT : TRNG_T
- ACTCTL : SC_T
- ADDR0 : I2C_T
- ADDR1 : I2C_T
- ADDR2 : I2C_T
- ADDR3 : I2C_T
- ADDRMSK0 : I2C_T , UI2C_T
- ADDRMSK1 : I2C_T , UI2C_T
- ADDRMSK2 : I2C_T
- ADDRMSK3 : I2C_T
- ADMAT : UI2C_T
- AES0_CNT : CRPT_T
- AES0_DADDR : CRPT_T
- AES0_IV : CRPT_T
- AES0_KEY : CRPT_T
- AES0_SADDR : CRPT_T
- AES1_CNT : CRPT_T
- AES1_DADDR : CRPT_T
- AES1_IV : CRPT_T
- AES1_KEY : CRPT_T
- AES1_SADDR : CRPT_T
- AES2_CNT : CRPT_T
- AES2_DADDR : CRPT_T
- AES2_IV : CRPT_T
- AES2_KEY : CRPT_T
- AES2_SADDR : CRPT_T
- AES3_CNT : CRPT_T
- AES3_DADDR : CRPT_T
- AES3_IV : CRPT_T
- AES3_KEY : CRPT_T
- AES3_SADDR : CRPT_T
- AES_CTL : CRPT_T
- AES_DATIN : CRPT_T
- AES_DATOUT : CRPT_T
- AES_FDBCK : CRPT_T
- AES_STS : CRPT_T
- AHBCLK : CLK_T
- AHBMCTL : SYS_T
- AICTL : REPEAT_T
- AINTEN : EPWM_T
- AINTSTS : EPWM_T
- ALIGN : PDMA_T
- ALMSEC : EMAC_T
- ALMSUBSEC : EMAC_T
- ALTCTL : SC_T , TIMER_T , UART_T , WDT_T
- APBCLK0 : CLK_T
- APBCLK1 : CLK_T
- APDMACTL : EPWM_T
- ARB1 : CAN_IF_T
- ARB2 : CAN_IF_T
- as_gen : as_if_t
- asif_in : uac_dev_t
- asif_out : uac_dev_t
- ASOCR : STRIDE_T
- ATR_Buf : SCLIB_CARD_INFO_T
- ATR_Len : SCLIB_CARD_INFO_T
- ATTR : USBD_T
- axis_max : usbhid_mouse_event
- axis_min : usbhid_mouse_event
- axis_relative : usbhid_mouse_event