| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

Here is a list of all functions, variables, defines, enums, and typedefs with links to the files they belong to:

### - u -

- u32ChSelect : pdma.c
- UAC_CB_FUNC : usbh_lib.h
- UAC_CH_CENTER_FRONT : usbh_uac.h
- UAC_CH_LEFT_FRONT : usbh_uac.h
- UAC_CH_LEFT_OF_CENTER : usbh_uac.h
- UAC_CH_LEFT_SRN : usbh_uac.h
- UAC_CH_LOW_FREQ_EN : usbh_uac.h
- UAC_CH_MASTER : usbh_uac.h
- UAC_CH_RIGHT_FRONT : usbh_uac.h
- UAC_CH_RIGHT_OF_CENTER : usbh_uac.h
- UAC_CH_RIGHT_SRN : usbh_uac.h
- UAC_CH_SIDE_LEFT : usbh_uac.h
- UAC_CH_SIDE_RIGHT : usbh_uac.h
- UAC_CH_SURROUND : usbh_uac.h
- UAC_CH_TOP : usbh_uac.h
- UAC_DEV_T : usbh_uac.h
- UAC_GET_CUR : usbh_uac.h
- UAC_GET_MAX : usbh_uac.h
- UAC_GET_MIN : usbh_uac.h
- UAC_GET_RES : usbh_uac.h
- UAC_GET_STAT : usbh_uac.h
- UAC_MICROPHONE : usbh_uac.h
- UAC_REQ_TIMEOUT : usbh_uac.h
- UAC_RET_DATA_LEN : usbh_lib.h
- UAC_RET_DEV_NOT_FOUND : usbh_lib.h
- UAC_RET_DEV_NOT_SUPPORTED : usbh_lib.h
- UAC_RET_DRV_NOT_SUPPORTED : usbh_lib.h
- UAC_RET_FUNC_NOT_FOUND : usbh_lib.h
- UAC_RET_INVALID : usbh_lib.h
- UAC_RET_IO_ERR : usbh_lib.h
- UAC_RET_IS_STREAMING : usbh_lib.h
- UAC_RET_OK : usbh_lib.h
- UAC_RET_OUT_OF_MEMORY : usbh_lib.h
- UAC_RET_PARSER : usbh_lib.h
- UAC_SET_CUR : usbh_uac.h
- UAC_SET_MAX : usbh_uac.h
- UAC_SET_MIN : usbh_uac.h
- UAC_SET_RES : usbh_uac.h
- UAC_SPEAKER : usbh_uac.h
- UART0 : M480.h
- UART0_BASE : M480.h
- UART0_FIFO_SIZE : uart.h
- UART0_IRQn : M480.h
- UART0_MODULE : clk.h
- UART0_RST : sys.h
- UART1 : M480.h
- UART1_BASE : M480.h
- UART1_FIFO_SIZE : uart.h
- UART1_IRQn : M480.h
- UART1_ISP() : BootIspLib.h
- UART1_ISR() : BootIspLib.h
- UART1_MODULE : clk.h
- UART1_RST : sys.h
- UART2 : M480.h
- UART2_BASE : M480.h
- UART2_FIFO_SIZE : uart.h
- UART2_IRQn : M480.h
- UART2_MODULE : clk.h
- UART2_RST : sys.h
- UART3 : M480.h
- UART3_BASE : M480.h
- UART3_FIFO_SIZE : uart.h
- UART3_IRQn : M480.h
- UART3_MODULE : clk.h
- UART3_RST : sys.h
- UART4 : M480.h
- UART4_BASE : M480.h
- UART4_FIFO_SIZE : uart.h
- UART4_IRQn : M480.h
- UART4_MODULE : clk.h
- UART4_RST : sys.h
- UART5 : M480.h
- UART5_BASE : M480.h
- UART5_FIFO_SIZE : uart.h
- UART5_IRQn : M480.h
- UART5_MODULE : clk.h
- UART5_RST : sys.h
- UART6 : M480.h
- UART6_BASE : M480.h
- UART6_IRQn : M480.h
- UART6_MODULE : clk.h
- UART6_RST : sys.h
- UART7 : M480.h
- UART7_BASE : M480.h
- UART7_IRQn : M480.h
- UART7_MODULE : clk.h
- UART7_RST : sys.h
- UART_ALTCTL_ABRDBITS_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ABRDBITS_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ABRDEN_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ABRDEN_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ABRIF_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ABRIF_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ADDRDEN_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ADDRDEN_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ADDRMV_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_ADDRMV_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_BRKFL_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_BRKFL_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_LINRXEN_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_LINRXEN_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_LINTXEN_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_LINTXEN_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_RS485AAD_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_RS485AAD_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_RS485AUD_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_RS485AUD_Pos : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_RS485NMM_Msk : uart_reg.h
- UART_ALTCTL_RS485NMM_Pos : uart_reg.h
- UART_BAUD_BAUDM0_Msk : uart_reg.h
- UART_BAUD_BAUDM0_Pos : uart_reg.h
- UART_BAUD_BAUDM1_Msk : uart_reg.h
- UART_BAUD_BAUDM1_Pos : uart_reg.h
- UART_BAUD_BRD_Msk : uart_reg.h
- UART_BAUD_BRD_Pos : uart_reg.h
- UART_BAUD_EDIVM1_Msk : uart_reg.h
- UART_BAUD_EDIVM1_Pos : uart_reg.h
- UART_BAUD_MODE0 : uart.h
- UART_BAUD_MODE0_DIVIDER : uart.h
- UART_BAUD_MODE2 : uart.h
- UART_BAUD_MODE2_DIVIDER : uart.h
- UART_BRCOMP_BRCOMP_Msk : uart_reg.h
- UART_BRCOMP_BRCOMP_Pos : uart_reg.h
- UART_BRCOMP_BRCOMPDEC_Msk : uart_reg.h
- UART_BRCOMP_BRCOMPDEC_Pos : uart_reg.h
- UART_CLEAR_RTS() : uart.h
- UART_ClearIntFlag() : uart.h
- UART_Close() : uart.h
- UART_DAT_DAT_Msk : uart_reg.h
- UART_DAT_DAT_Pos : uart_reg.h
- UART_DAT_PARITY_Msk : uart_reg.h
- UART_DAT_PARITY_Pos : uart_reg.h
- UART_DISABLE_INT : uart.h
- UART_DisableFlowCtrl() : uart.h
- UART_DisableInt() : uart.h
- UART_DWKCOMP_STCOMP_Msk : uart_reg.h
- UART_DWKCOMP_STCOMP_Pos : uart_reg.h
- UART_ENABLE_INT : uart.h
- UART_EnableFlowCtrl() : uart.h
- UART_EnableInt() : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_14BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_1BYTE : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_4BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_8BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RFITL_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFO_RFITL_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_14BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_1BYTE : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_4BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_8BYTES : uart.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFO_RTSTRGLV_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFO_RXOFF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFO_RXOFF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFO_RXRST_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFO_RXRST_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFO_TXRST_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFO_TXRST_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_ABRDIF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_ABRDIF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_ABRDTOIF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_ABRDTOIF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_ADDRDETF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_ADDRDETF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_BIF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_BIF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_FEF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_FEF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_PEF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_PEF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXEMPTY_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXFULL_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXFULL_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXIDLE_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXIDLE_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXOVIF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXOVIF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXPTR_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_RXPTR_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTY_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTYF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXEMPTYF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXFULL_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXFULL_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXOVIF_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXOVIF_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXPTR_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXPTR_Pos : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXRXACT_Msk : uart_reg.h
- UART_FIFOSTS_TXRXACT_Pos : uart_reg.h
- UART_FUNCSEL_FUNCSEL_Msk : uart_reg.h
- UART_FUNCSEL_FUNCSEL_Pos : uart_reg.h
- UART_FUNCSEL_IrDA : uart.h
- UART_FUNCSEL_LIN : uart.h
- UART_FUNCSEL_RS485 : uart.h
- UART_FUNCSEL_TXRXDIS_Msk : uart_reg.h
- UART_FUNCSEL_TXRXDIS_Pos : uart_reg.h
- UART_FUNCSEL_UART : uart.h
- UART_GET_INT_FLAG : uart.h
- UART_GET_RX_EMPTY : uart.h
- UART_GET_RX_FULL : uart.h
- UART_GET_TX_EMPTY : uart.h
- UART_GET_TX_FULL : uart.h
- UART_INTEN_ABRIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_ABRIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_ATOCTSEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_ATOCTSEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_ATORTSEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_ATORTSEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_BUFERRIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_BUFERRIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_LINIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_LINIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_MODEMIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_MODEMIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_RDAIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_RDAIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_RLSIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_RLSIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_RXPDMAEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_RXPDMAEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_RXTOIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_RXTOIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_THREIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_THREIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_TOCNTEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_TOCNTEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_TXENDIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_TXENDIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_TXPDMAEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_TXPDMAEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTEN_WKIEN_Msk : uart_reg.h
- UART_INTEN_WKIEN_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_ABRINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_ABRINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_BUFERRIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_BUFERRIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_BUFERRINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_BUFERRINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWBUFEIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWBUFEIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWBUFEINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWBUFEINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWMODIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWMODIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWMODINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWMODINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWRLSIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWRLSIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWRLSINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWRLSINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWTOIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWTOIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWTOINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_HWTOINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_LINIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_LINIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_LININT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_LININT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_MODEMIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_MODEMIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_MODEMINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_MODEMINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RDAIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RDAIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RDAINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RDAINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RLSIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RLSIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RLSINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RLSINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RXTOIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RXTOIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RXTOINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_RXTOINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_THREIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_THREIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_THREINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_THREINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_TXENDIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_TXENDIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_TXENDINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_TXENDINT_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_WKIF_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_WKIF_Pos : uart_reg.h
- UART_INTSTS_WKINT_Msk : uart_reg.h
- UART_INTSTS_WKINT_Pos : uart_reg.h
- UART_IRDA_RXEN : uart.h
- UART_IRDA_RXINV_Msk : uart_reg.h
- UART_IRDA_RXINV_Pos : uart_reg.h
- UART_IRDA_TXEN : uart.h
- UART_IRDA_TXEN_Msk : uart_reg.h
- UART_IRDA_TXEN_Pos : uart_reg.h
- UART_IRDA_TXINV_Msk : uart_reg.h
- UART_IRDA_TXINV_Pos : uart_reg.h
- UART_IS_RX_FULL : uart.h
- UART_IS_RX_READY : uart.h
- UART_IS_TX_EMPTY : uart.h
- UART_IS_TX_FULL : uart.h
- UART_LINCTL_BITERREN_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_BITERREN_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_BRKDETEN_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_BRKDETEN_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_BRKFL : uart.h
- UART_LINCTL_BRKFL_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_BRKFL_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_BSL : uart.h
- UART_LINCTL_BSL_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_BSL_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_HSEL_BREAK : uart.h
- UART_LINCTL_HSEL_BREAK_SYNC : uart.h
- UART_LINCTL_HSEL_BREAK_SYNC_ID : uart.h
- UART_LINCTL_HSEL_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_HSEL_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_IDPEN_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_IDPEN_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_LINRXOFF_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_LINRXOFF_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_MUTE_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_MUTE_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_PID : uart.h
- UART_LINCTL_PID_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_PID_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SENDH_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SENDH_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVAREN_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVAREN_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVDUEN_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVDUEN_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVEN_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVEN_Pos : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVHDEN_Msk : uart_reg.h
- UART_LINCTL_SLVHDEN_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_BCB_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_BCB_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_EPE_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_EPE_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_NSB_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_NSB_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_PBE_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_PBE_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_PSS_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_PSS_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_RXDINV_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_RXDINV_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_SPE_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_SPE_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_TXDINV_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_TXDINV_Pos : uart_reg.h
- UART_LINE_WLS_Msk : uart_reg.h
- UART_LINE_WLS_Pos : uart_reg.h
- UART_LINSTS_BITEF_Msk : uart_reg.h
- UART_LINSTS_BITEF_Pos : uart_reg.h
- UART_LINSTS_BRKDETF_Msk : uart_reg.h
- UART_LINSTS_BRKDETF_Pos : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVHDETF_Msk : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVHDETF_Pos : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVHEF_Msk : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVHEF_Pos : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVIDPEF_Msk : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVIDPEF_Pos : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVSYNCF_Msk : uart_reg.h
- UART_LINSTS_SLVSYNCF_Pos : uart_reg.h
- UART_MODEM_RTS_Msk : uart_reg.h
- UART_MODEM_RTS_Pos : uart_reg.h
- UART_MODEM_RTSACTLV_Msk : uart_reg.h
- UART_MODEM_RTSACTLV_Pos : uart_reg.h
- UART_MODEM_RTSSTS_Msk : uart_reg.h
- UART_MODEM_RTSSTS_Pos : uart_reg.h
- UART_MODEMSTS_CTSACTLV_Msk : uart_reg.h
- UART_MODEMSTS_CTSACTLV_Pos : uart_reg.h
- UART_MODEMSTS_CTSDETF_Msk : uart_reg.h
- UART_MODEMSTS_CTSDETF_Pos : uart_reg.h
- UART_MODEMSTS_CTSSTS_Msk : uart_reg.h
- UART_MODEMSTS_CTSSTS_Pos : uart_reg.h
- UART_Open() : uart.h
- UART_PARITY_EVEN : uart.h
- UART_PARITY_MARK : uart.h
- UART_PARITY_NONE : uart.h
- UART_PARITY_ODD : uart.h
- UART_PARITY_SPACE : uart.h
- UART_PDMA_DISABLE : uart.h
- UART_PDMA_ENABLE : uart.h
- UART_READ : uart.h
- UART_Read() : uart.h
- UART_RS485_CLEAR_ADDR_FLAG : uart.h
- UART_RS485_GET_ADDR_FLAG : uart.h
- UART_RTS_IS_HIGH_LEV_ACTIVE : uart.h
- UART_RTS_IS_LOW_LEV_ACTIVE : uart.h
- UART_SelectIrDAMode() : uart.h
- UART_SelectLINMode() : uart.h
- UART_SelectRS485Mode() : uart.h
- UART_SET_RTS() : uart.h
- UART_SetLineConfig() : uart.h
- UART_SetTimeoutCnt() : uart.h
- UART_STOP_BIT_1 : uart.h
- UART_STOP_BIT_1_5 : uart.h
- UART_STOP_BIT_2 : uart.h
- UART_TOUT_DLY_Msk : uart_reg.h
- UART_TOUT_DLY_Pos : uart_reg.h
- UART_TOUT_TOIC_Msk : uart_reg.h
- UART_TOUT_TOIC_Pos : uart_reg.h
- UART_WAIT_TX_EMPTY : uart.h
- UART_WKCTL_WKCTSEN_Msk : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKCTSEN_Pos : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKDATEN_Msk : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKDATEN_Pos : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKRFRTEN_Msk : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKRFRTEN_Pos : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKRS485EN_Msk : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKRS485EN_Pos : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKTOUTEN_Msk : uart_reg.h
- UART_WKCTL_WKTOUTEN_Pos : uart_reg.h
- UART_WKSTS_CTSWKF_Msk : uart_reg.h
- UART_WKSTS_CTSWKF_Pos : uart_reg.h
- UART_WKSTS_DATWKF_Msk : uart_reg.h
- UART_WKSTS_DATWKF_Pos : uart_reg.h
- UART_WKSTS_RFRTWKF_Msk : uart_reg.h
- UART_WKSTS_RFRTWKF_Pos : uart_reg.h
- UART_WKSTS_RS485WKF_Msk : uart_reg.h
- UART_WKSTS_RS485WKF_Pos : uart_reg.h
- UART_WKSTS_TOUTWKF_Msk : uart_reg.h
- UART_WKSTS_TOUTWKF_Pos : uart_reg.h
- UART_WORD_LEN_5 : uart.h
- UART_WORD_LEN_6 : uart.h
- UART_WORD_LEN_7 : uart.h
- UART_WORD_LEN_8 : uart.h
- UART_Write() : uart.h
- UART_WRITE : uart.h
- UI2C0 : M480.h
- UI2C1 : M480.h
- UI2C_ACK_INT_MASK : usci_i2c.h
- UI2C_ADDR_MATCH_WK : usci_i2c.h
- UI2C_ADDRMSK0_ADDRMSK_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_ADDRMSK0_ADDRMSK_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_ADDRMSK1_ADDRMSK_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_ADDRMSK1_ADDRMSK_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_ADMAT_ADMAT0_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_ADMAT_ADMAT0_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_ADMAT_ADMAT1_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_ADMAT_ADMAT1_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_ARBLO_INT_MASK : usci_i2c.h
- UI2C_BRGEN_CLKDIV_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_CLKDIV_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_DSCNT_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_DSCNT_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_PDSCNT_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_PDSCNT_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_PTCLKSEL_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_PTCLKSEL_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_RCLKSEL_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_RCLKSEL_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_SPCLKSEL_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_SPCLKSEL_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_TMCNTEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_TMCNTEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_TMCNTSRC_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_BRGEN_TMCNTSRC_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_ClearIntFlag() : usci_i2c.h
- UI2C_ClearTimeoutFlag() : usci_i2c.h
- UI2C_Close() : usci_i2c.h
- UI2C_CLR_PROT_INT_FLAG : usci_i2c.h
- UI2C_CLR_WAKEUP_FLAG : usci_i2c.h
- UI2C_CTL_AA : usci_i2c.h
- UI2C_CTL_FUNMODE_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_CTL_FUNMODE_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_CTL_PTRG : usci_i2c.h
- UI2C_CTL_STA : usci_i2c.h
- UI2C_CTL_STO : usci_i2c.h
- UI2C_DATA_TOGGLE_WK : usci_i2c.h
- UI2C_DEVADDR0_DEVADDR_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_DEVADDR0_DEVADDR_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_DEVADDR1_DEVADDR_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_DEVADDR1_DEVADDR_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_DISABLE_10BIT_ADDR_MODE : usci_i2c.h
- UI2C_DISABLE_PROT_INT : usci_i2c.h
- UI2C_DisableInt() : usci_i2c.h
- UI2C_DisableTimeout() : usci_i2c.h
- UI2C_DisableWakeup() : usci_i2c.h
- UI2C_ENABLE_10BIT_ADDR_MODE : usci_i2c.h
- UI2C_ENABLE_PROT_INT : usci_i2c.h
- UI2C_EnableInt() : usci_i2c.h
- UI2C_EnableTimeout() : usci_i2c.h
- UI2C_EnableWakeup() : usci_i2c.h
- UI2C_ERR_INT_MASK : usci_i2c.h
- UI2C_GCMODE_DISABLE : usci_i2c.h
- UI2C_GCMODE_ENABLE : usci_i2c.h
- UI2C_GET_DATA : usci_i2c.h
- UI2C_GET_PROT_STATUS : usci_i2c.h
- UI2C_GET_TIMEOUT_FLAG : usci_i2c.h
- UI2C_GET_WAKEUP_FLAG : usci_i2c.h
- UI2C_GetBusClockFreq() : usci_i2c.h
- UI2C_GetData() : usci_i2c.h
- UI2C_GetIntFlag() : usci_i2c.h
- UI2C_LINECTL_DWIDTH_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_LINECTL_DWIDTH_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_LINECTL_LSB_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_LINECTL_LSB_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_MASTER_EVENT : usci_i2c.h
- UI2C_NACK_INT_MASK : usci_i2c.h
- UI2C_Open() : usci_i2c.h
- UI2C_PROTCTL_AA_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_AA_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_ADDR10EN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_ADDR10EN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_GCFUNC_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_GCFUNC_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_MONEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_MONEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_PROTEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_PROTEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_PTRG_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_PTRG_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_SCLOUTEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_SCLOUTEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_STA_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_STA_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_STO_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_STO_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_TOCNT_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTCTL_TOCNT_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_ACKIEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_ACKIEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_ARBLOIEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_ARBLOIEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_ERRIEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_ERRIEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_NACKIEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_NACKIEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_STARIEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_STARIEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_STORIEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_STORIEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_TOIEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTIEN_TOIEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ACKIF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ACKIF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ARBLOIF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ARBLOIF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_BUSHANG_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_BUSHANG_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ERRARBLO_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ERRARBLO_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ERRIF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ERRIF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_NACKIF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_NACKIF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ONBUSY_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_ONBUSY_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_SLAREAD_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_SLAREAD_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_SLASEL_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_SLASEL_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_STARIF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_STARIF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_STORIF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_STORIF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_TOIF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_TOIF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_WKAKDONE_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_WKAKDONE_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_WRSTSWK_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_PROTSTS_WRSTSWK_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_ReadByte() : usci_i2c.h
- UI2C_ReadByteOneReg() : usci_i2c.h
- UI2C_ReadByteTwoRegs() : usci_i2c.h
- UI2C_ReadMultiBytes() : usci_i2c.h
- UI2C_ReadMultiBytesOneReg() : usci_i2c.h
- UI2C_ReadMultiBytesTwoRegs() : usci_i2c.h
- UI2C_RXDAT_RXDAT_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_RXDAT_RXDAT_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_SET_CONTROL_REG : usci_i2c.h
- UI2C_SET_DATA : usci_i2c.h
- UI2C_SetBusClockFreq() : usci_i2c.h
- UI2C_SetData() : usci_i2c.h
- UI2C_SetSlaveAddr() : usci_i2c.h
- UI2C_SetSlaveAddrMask() : usci_i2c.h
- UI2C_SLAVE_EVENT : usci_i2c.h
- UI2C_STAR_INT_MASK : usci_i2c.h
- UI2C_START : usci_i2c.h
- UI2C_STOP : usci_i2c.h
- UI2C_STOR_INT_MASK : usci_i2c.h
- UI2C_TMCTL_HTCTL_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_TMCTL_HTCTL_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_TMCTL_STCTL_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_TMCTL_STCTL_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_TO_INT_MASK : usci_i2c.h
- UI2C_Trigger() : usci_i2c.h
- UI2C_TXDAT_TXDAT_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_TXDAT_TXDAT_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_WKCTL_WKADDREN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_WKCTL_WKADDREN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_WKCTL_WKEN_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_WKCTL_WKEN_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_WKSTS_WKF_Msk : ui2c_reg.h
- UI2C_WKSTS_WKF_Pos : ui2c_reg.h
- UI2C_WriteByte() : usci_i2c.h
- UI2C_WriteByteOneReg() : usci_i2c.h
- UI2C_WriteByteTwoRegs() : usci_i2c.h
- UI2C_WriteMultiBytes() : usci_i2c.h
- UI2C_WriteMultiBytesOneReg() : usci_i2c.h
- UI2C_WriteMultiBytesTwoRegs() : usci_i2c.h
- UMAS_ERR_CMD_STATUS : usbh_lib.h
- UMAS_ERR_DRIVE_NOT_FOUND : usbh_lib.h
- UMAS_ERR_INIT_DEVICE : usbh_lib.h
- UMAS_ERR_IO : usbh_lib.h
- UMAS_ERR_IVALID_PARM : usbh_lib.h
- UMAS_ERR_NO_DEVICE : usbh_lib.h
- UMAS_OK : usbh_lib.h
- UsageFault_IRQn : M480.h
- USBD : M480.h
- USBD20_IRQn : M480.h
- USBD_ATTR_BYTEM_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_BYTEM_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_DPPUEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_DPPUEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_L1RESUME_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_L1RESUME_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_L1SUSPEND_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_L1SUSPEND_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_LPMACK_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_LPMACK_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_PHYEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_PHYEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_RESUME_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_RESUME_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_RWAKEUP_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_RWAKEUP_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_SUSPEND_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_SUSPEND_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_TOUT_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_TOUT_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_USBEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_USBEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_USBRST_Msk : usbd_reg.h
- USBD_ATTR_USBRST_Pos : usbd_reg.h
- USBD_BASE : M480.h
- USBD_BUF_BASE : usbd.h
- USBD_BUFSEG_BUFSEG_Msk : usbd_reg.h
- USBD_BUFSEG_BUFSEG_Pos : usbd_reg.h
- USBD_CFG_CSTALL : usbd.h
- USBD_CFG_CSTALL_Msk : usbd_reg.h
- USBD_CFG_CSTALL_Pos : usbd_reg.h
- USBD_CFG_DSQSYNC_Msk : usbd_reg.h
- USBD_CFG_DSQSYNC_Pos : usbd_reg.h
- USBD_CFG_EPMODE_DISABLE : usbd.h
- USBD_CFG_EPMODE_IN : usbd.h
- USBD_CFG_EPMODE_OUT : usbd.h
- USBD_CFG_EPNUM_Msk : usbd_reg.h
- USBD_CFG_EPNUM_Pos : usbd_reg.h
- USBD_CFG_ISOCH_Msk : usbd_reg.h
- USBD_CFG_ISOCH_Pos : usbd_reg.h
- USBD_CFG_STATE_Msk : usbd_reg.h
- USBD_CFG_STATE_Pos : usbd_reg.h
- USBD_CFG_TYPE_ISO : usbd.h
- USBD_CFGP_CLRRDY_Msk : usbd_reg.h
- USBD_CFGP_CLRRDY_Pos : usbd_reg.h
- USBD_CFGP_SSTALL : usbd.h
- USBD_CFGP_SSTALL_Msk : usbd_reg.h
- USBD_CFGP_SSTALL_Pos : usbd_reg.h
- USBD_ClearStall() : usbd.h
- USBD_CLR_EP_STALL : usbd.h
- USBD_CLR_INT_FLAG : usbd.h
- USBD_CLR_SE0 : usbd.h
- USBD_CONFIG_EP : usbd.h
- USBD_CtrlIn() : usbd.h
- USBD_CtrlOut() : usbd.h
- USBD_DISABLE_PHY : usbd.h
- USBD_DISABLE_USB : usbd.h
- USBD_DPPU_EN : usbd.h
- USBD_DRVSE0 : usbd.h
- USBD_ENABLE_INT : usbd.h
- USBD_ENABLE_PHY : usbd.h
- USBD_ENABLE_USB : usbd.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS0_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS0_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS1_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS1_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS2_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS2_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS3_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS3_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS4_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS4_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS5_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS5_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS6_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS6_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS7_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS0_EPSTS7_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS10_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS10_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS11_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS11_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS8_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS8_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS9_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS1_EPSTS9_Pos : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS_OV_Msk : usbd_reg.h
- USBD_EPSTS_OV_Pos : usbd_reg.h
- USBD_FADDR_FADDR_Msk : usbd_reg.h
- USBD_FADDR_FADDR_Pos : usbd_reg.h
- USBD_FN_FN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_FN_FN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_GET_ADDR : usbd.h
- USBD_GET_BUS_STATE : usbd.h
- USBD_GET_EP_BUF_ADDR : usbd.h
- USBD_GET_EP_FLAG : usbd.h
- USBD_GET_EP_STALL : usbd.h
- USBD_GET_INT_FLAG : usbd.h
- USBD_GET_PAYLOAD_LEN : usbd.h
- USBD_GetDescriptor() : usbd.c
- USBD_GetSetupPacket() : usbd.h
- USBD_GetStall() : usbd.h
- USBD_INT_BUS : usbd.h
- USBD_INT_FLDET : usbd.h
- USBD_INT_USB : usbd.h
- USBD_INT_WAKEUP : usbd.h
- USBD_INTEN_BUSIEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_BUSIEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_INNAKEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_INNAKEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_NEVWKIEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_NEVWKIEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_SOFIEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_SOFIEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_USBIEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_USBIEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_VBDETIEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_VBDETIEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_WKEN_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTEN_WKEN_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_BUS : usbd.h
- USBD_INTSTS_BUSIF_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_BUSIF_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EP0 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP1 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP10 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP11 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP2 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP3 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP4 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP5 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP6 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP7 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP8 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EP9 : usbd.h
- USBD_INTSTS_EPEVT0_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT0_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT10_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT10_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT11_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT11_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT1_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT1_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT2_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT2_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT3_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT3_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT4_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT4_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT5_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT5_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT6_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT6_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT7_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT7_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT8_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT8_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT9_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_EPEVT9_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_FLDET : usbd.h
- USBD_INTSTS_NEVWKIF_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_NEVWKIF_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_SETUP : usbd.h
- USBD_INTSTS_SETUP_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_SETUP_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_SOFIF_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_SOFIF_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_USB : usbd.h
- USBD_INTSTS_USBIF_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_USBIF_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_VBDETIF_Msk : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_VBDETIF_Pos : usbd_reg.h
- USBD_INTSTS_WAKEUP : usbd.h
- USBD_IRQn : M480.h
- USBD_IS_ATTACHED : usbd.h
- USBD_LockEpStall() : usbd.h
- USBD_LPMATTR_LPMBESL_Msk : usbd_reg.h
- USBD_LPMATTR_LPMBESL_Pos : usbd_reg.h
- USBD_LPMATTR_LPMLINKSTS_Msk : usbd_reg.h
- USBD_LPMATTR_LPMLINKSTS_Pos : usbd_reg.h
- USBD_LPMATTR_LPMRWAKUP_Msk : usbd_reg.h
- USBD_LPMATTR_LPMRWAKUP_Pos : usbd_reg.h
- USBD_MAX_EP : usbd.h
- USBD_Maximum : usbd.h
- USBD_MemCopy() : usbd.h
- USBD_Minimum : usbd.h
- USBD_MODULE : clk.h
- USBD_MXPLD_MXPLD_Msk : usbd_reg.h
- USBD_MXPLD_MXPLD_Pos : usbd_reg.h
- USBD_Open() : usbd.h
- USBD_PHY_EN : usbd.h
- USBD_PrepareCtrlIn() : usbd.h
- USBD_PrepareCtrlOut() : usbd.h
- USBD_ProcessSetupPacket() : usbd.h
- USBD_PWRDN : usbd.h
- USBD_RST : sys.h
- USBD_SE0_SE0_Msk : usbd_reg.h
- USBD_SE0_SE0_Pos : usbd_reg.h
- USBD_SET_ADDR : usbd.h
- USBD_SET_DATA0 : usbd.h
- USBD_SET_DATA1 : usbd.h
- USBD_SET_EP_BUF_ADDR : usbd.h
- USBD_SET_EP_STALL : usbd.h
- USBD_SET_PAYLOAD_LEN : usbd.h
- USBD_SET_SE0 : usbd.h
- USBD_SetConfigCallback() : usbd.h
- USBD_SetStall() : usbd.h
- USBD_SetVendorRequest() : usbd.h
- USBD_StandardRequest() : usbd.h
- USBD_Start() : usbd.h
- USBD_STATE_RESUME : usbd.h
- USBD_STATE_SUSPEND : usbd.h
- USBD_STATE_TIMEOUT : usbd.h
- USBD_STATE_USBRST : usbd.h
- USBD_STBUFSEG_STBUFSEG_Msk : usbd_reg.h
- USBD_STBUFSEG_STBUFSEG_Pos : usbd_reg.h
- USBD_STOP_TRANSACTION : usbd.h
- USBD_SwReset() : usbd.h
- USBD_USB_EN : usbd.h
- USBD_VBUSDET_VBUSDET_Msk : usbd_reg.h
- USBD_VBUSDET_VBUSDET_Pos : usbd_reg.h
- USBD_WAKEUP_EN : usbd.h
- USBH : M480.h
- USBH_BASE : M480.h
- usbh_cdc_get_device_list() : usbh_lib.h , cdc_driver.c
- usbh_cdc_get_line_coding() : cdc_core.c
- usbh_cdc_init() : cdc_driver.c , usbh_lib.h
- usbh_cdc_send_data() : usbh_lib.h
- usbh_cdc_set_control_line_state() : usbh_lib.h
- usbh_cdc_set_line_coding() : cdc_core.c
- usbh_cdc_start_polling_status() : usbh_lib.h
- usbh_cdc_start_to_receive_data() : usbh_lib.h
- usbh_core_init() : usbh_lib.h , usb_core.c
- USBH_ERR_ABORT : usbh_lib.h
- USBH_ERR_BABBLE_DETECTED : usbh_lib.h
- USBH_ERR_BIT_STUFF : usbh_lib.h
- USBH_ERR_BUFF_OVERRUN : usbh_lib.h
- USBH_ERR_BUFF_UNDERRUN : usbh_lib.h
- USBH_ERR_CC_NO_ERR : usbh_lib.h
- USBH_ERR_CRC : usbh_lib.h
- USBH_ERR_DATA_BUFF : usbh_lib.h
- USBH_ERR_DATA_OVERRUN : usbh_lib.h
- USBH_ERR_DATA_TOGGLE : usbh_lib.h
- USBH_ERR_DATA_UNDERRUN : usbh_lib.h
- USBH_ERR_DESCRIPTOR : usbh_lib.h
- USBH_ERR_DEV_NO_RESP : usbh_lib.h
- USBH_ERR_DISCONNECTED : usbh_lib.h
- USBH_ERR_EHCI_INIT : usbh_lib.h
- USBH_ERR_EHCI_QH_BUSY : usbh_lib.h
- USBH_ERR_EP_NOT_FOUND : usbh_lib.h
- USBH_ERR_IF_ALT_LIMIT : usbh_lib.h
- USBH_ERR_IF_EP_LIMIT : usbh_lib.h
- USBH_ERR_INVALID_PARAM : usbh_lib.h
- USBH_ERR_MEMORY_OUT : usbh_lib.h
- USBH_ERR_NOT_ACCESS0 : usbh_lib.h
- USBH_ERR_NOT_ACCESS1 : usbh_lib.h
- USBH_ERR_NOT_EXPECTED : usbh_lib.h
- USBH_ERR_NOT_FOUND : usbh_lib.h
- USBH_ERR_NOT_MATCHED : usbh_lib.h
- USBH_ERR_NOT_SUPPORTED : usbh_lib.h
- USBH_ERR_OHCI_EP_BUSY : usbh_lib.h
- USBH_ERR_OHCI_INIT : usbh_lib.h
- USBH_ERR_PID_CHECK : usbh_lib.h
- USBH_ERR_PORT_RESET : usbh_lib.h
- USBH_ERR_SCH_OVERRUN : usbh_lib.h
- USBH_ERR_SET_CONFIG : usbh_lib.h
- USBH_ERR_SET_DEV_ADDR : usbh_lib.h
- USBH_ERR_STALL : usbh_lib.h
- USBH_ERR_TIMEOUT : usbh_lib.h
- USBH_ERR_TRANSACTION : usbh_lib.h
- USBH_ERR_TRANSFER : usbh_lib.h
- USBH_ERR_UNEXPECT_PID : usbh_lib.h
- usbh_find_device() : hub.c , usbh_lib.h
- USBH_HcBulkCurrentED_BCED_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcBulkCurrentED_BCED_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcBulkHeadED_BHED_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcBulkHeadED_BHED_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_BLF_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_BLF_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_CLF_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_CLF_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_HCR_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_HCR_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_SOC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcCommandStatus_SOC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_BLE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_BLE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_CBSR_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_CBSR_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_CLE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_CLE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_HCFS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_HCFS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_IE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_IE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_PLE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControl_PLE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControlCurrentED_CCED_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControlCurrentED_CCED_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcControlHeadED_CHED_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcControlHeadED_CHED_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcDoneHead_DH_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcDoneHead_DH_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcFmInterval_FI_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcFmInterval_FI_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcFmInterval_FIT_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcFmInterval_FIT_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcFmInterval_FSMPS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcFmInterval_FSMPS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcFmNumber_FN_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcFmNumber_FN_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcFmRemaining_FR_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcFmRemaining_FR_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcFmRemaining_FRT_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcFmRemaining_FRT_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcHCCA_HCCA_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcHCCA_HCCA_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_FNO_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_FNO_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_MIE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_MIE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_RD_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_RD_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_RHSC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_RHSC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_SF_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_SF_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_SO_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_SO_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_WDH_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptDisable_WDH_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_FNO_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_FNO_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_MIE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_MIE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_RD_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_RD_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_RHSC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_RHSC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_SF_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_SF_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_SO_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_SO_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_WDH_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptEnable_WDH_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_FNO_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_FNO_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_RD_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_RD_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_RHSC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_RHSC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_SF_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_SF_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_SO_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_SO_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_WDH_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcInterruptStatus_WDH_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcLSThreshold_LST_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcLSThreshold_LST_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcMiscControl_ABORT_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcMiscControl_ABORT_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcMiscControl_DPRT1_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcMiscControl_DPRT1_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcMiscControl_OCAL_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcMiscControl_OCAL_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcPeriodCurrentED_PCED_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcPeriodCurrentED_PCED_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcPeriodicStart_PS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcPeriodicStart_PS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcPhyControl_STBYEN_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcPhyControl_STBYEN_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRevision_REV_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRevision_REV_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_NDP_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_NDP_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_NOCP_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_NOCP_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_OCPM_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_OCPM_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_PSM_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorA_PSM_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorB_PPCM_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhDescriptorB_PPCM_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_CCS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_CCS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_CSC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_CSC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_LSDA_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_LSDA_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_OCIC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_OCIC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PES_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PES_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PESC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PESC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_POCI_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_POCI_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PPS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PPS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PRS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PRS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PRSC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PRSC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PSS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PSS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PSSC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhPortStatus_PSSC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_CRWE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_CRWE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_DRWE_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_DRWE_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_LPS_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_LPS_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_LPSC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_LPSC_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_OCI_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_OCI_Pos : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_OCIC_Msk : usbh_reg.h
- USBH_HcRhStatus_OCIC_Pos : usbh_reg.h
- usbh_hid_get_device_list() : hid_driver.c , usbh_lib.h
- usbh_hid_get_idle() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_get_protocol() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_get_report() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_get_report_descriptor() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_init() : usbh_lib.h , hid_driver.c
- usbh_hid_regitser_keyboard_callback() : usbh_hid.h , hid_core.c
- usbh_hid_regitser_mouse_callback() : usbh_hid.h , hid_core.c
- usbh_hid_set_idle() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_set_protocol() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_set_report() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_start_int_read() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_start_int_write() : hid_core.c , usbh_lib.h
- usbh_hid_stop_int_read() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_hid_stop_int_write() : usbh_lib.h , hid_core.c
- usbh_install_conn_callback() : usbh_lib.h , usb_core.c
- USBH_IRQn : M480.h
- USBH_MODULE : clk.h
- USBH_OK : usbh_lib.h
- usbh_pooling_hubs() : usbh_lib.h , hub.c
- usbh_resume() : usb_core.c , usbh_lib.h
- USBH_RST : sys.h
- usbh_suspend() : usbh_lib.h , usb_core.c
- usbh_uac_auto_gain_control() : usbh_lib.h
- usbh_uac_get_bit_resolution() : usbh_lib.h
- usbh_uac_get_channel_number() : usbh_lib.h
- usbh_uac_get_device_list() : usbh_lib.h
- usbh_uac_get_sampling_rate() : usbh_lib.h
- usbh_uac_init() : usbh_lib.h
- usbh_uac_mute_control() : usbh_lib.h
- usbh_uac_open() : usbh_lib.h
- usbh_uac_sampling_rate_control() : usbh_lib.h
- usbh_uac_start_audio_in() : usbh_lib.h
- usbh_uac_start_audio_out() : usbh_lib.h
- usbh_uac_stop_audio_in() : usbh_lib.h
- usbh_uac_stop_audio_out() : usbh_lib.h
- usbh_uac_vol_control() : usbh_lib.h
- usbh_umas_disk_status() : usbh_lib.h
- usbh_umas_init() : msc_driver.c , usbh_lib.h
- usbh_umas_ioctl() : usbh_lib.h
- usbh_umas_read() : usbh_lib.h
- usbh_umas_write() : usbh_lib.h
- USBOTG20_IRQn : M480.h
- USBOTG_IRQn : M480.h
- USCI0_BASE : M480.h
- USCI0_IRQn : M480.h
- USCI0_MODULE : clk.h
- USCI0_RST : sys.h
- USCI1_BASE : M480.h
- USCI1_IRQn : M480.h
- USCI1_MODULE : clk.h
- USCI1_RST : sys.h
- USPI0 : M480.h
- USPI1 : M480.h
- USPI_BRGEN_CLKDIV_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_CLKDIV_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_PTCLKSEL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_PTCLKSEL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_RCLKSEL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_RCLKSEL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_SPCLKSEL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_SPCLKSEL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_TMCNTEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_TMCNTEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_TMCNTSRC_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BRGEN_TMCNTSRC_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_RXCLR_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_RXCLR_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_RXOVIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_RXOVIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_RXRST_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_RXRST_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_TXCLR_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_TXCLR_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_TXRST_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_TXRST_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_TXUDRIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFCTL_TXUDRIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_RXEMPTY_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_RXEMPTY_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_RXFULL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_RXFULL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_RXOVIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_RXOVIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_TXEMPTY_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_TXEMPTY_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_TXFULL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_TXFULL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_TXUDRIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_BUFSTS_TXUDRIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_BUSY_MASK : usci_spi.h
- USPI_ClearIntFlag() : usci_spi.h
- USPI_ClearRxBuf() : usci_spi.h
- USPI_ClearTxBuf() : usci_spi.h
- USPI_CLKIN_SYNCSEL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_CLKIN_SYNCSEL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_Close() : usci_spi.h
- USPI_CLR_BUF_INT_FLAG : usci_spi.h
- USPI_CLR_PROT_INT_FLAG : usci_spi.h
- USPI_CLR_WAKEUP_FLAG : usci_spi.h
- USPI_CTL_FUNMODE_Msk : uspi_reg.h
- USPI_CTL_FUNMODE_Pos : uspi_reg.h
- USPI_CTLIN0_ININV_Msk : uspi_reg.h
- USPI_CTLIN0_ININV_Pos : uspi_reg.h
- USPI_CTLIN0_SYNCSEL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_CTLIN0_SYNCSEL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_DATIN0_ININV_Msk : uspi_reg.h
- USPI_DATIN0_ININV_Pos : uspi_reg.h
- USPI_DATIN0_SYNCSEL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_DATIN0_SYNCSEL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_DISABLE_3WIRE_MODE : usci_spi.h
- USPI_DISABLE_BUF_INT : usci_spi.h
- USPI_DISABLE_PROT_INT : usci_spi.h
- USPI_DISABLE_RX_PDMA : usci_spi.h
- USPI_DISABLE_TRANS_INT : usci_spi.h
- USPI_DISABLE_TX_PDMA : usci_spi.h
- USPI_DISABLE_TX_RX_PDMA : usci_spi.h
- USPI_DisableAutoSS() : usci_spi.h
- USPI_DisableInt() : usci_spi.h
- USPI_DisableWakeup() : usci_spi.h
- USPI_ENABLE_3WIRE_MODE : usci_spi.h
- USPI_ENABLE_BUF_INT : usci_spi.h
- USPI_ENABLE_PROT_INT : usci_spi.h
- USPI_ENABLE_TRANS_INT : usci_spi.h
- USPI_EnableAutoSS() : usci_spi.h
- USPI_EnableInt() : usci_spi.h
- USPI_EnableWakeup() : usci_spi.h
- USPI_GET_BUF_STATUS : usci_spi.h
- USPI_GET_PROT_STATUS : usci_spi.h
- USPI_GET_RX_EMPTY_FLAG : usci_spi.h
- USPI_GET_TX_EMPTY_FLAG : usci_spi.h
- USPI_GET_TX_FULL_FLAG : usci_spi.h
- USPI_GET_WAKEUP_FLAG : usci_spi.h
- USPI_GetBusClock() : usci_spi.h
- USPI_GetIntFlag() : usci_spi.h
- USPI_GetStatus() : usci_spi.h
- USPI_INTEN_RXENDIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_INTEN_RXENDIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_INTEN_RXSTIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_INTEN_RXSTIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_INTEN_TXENDIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_INTEN_TXENDIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_INTEN_TXSTIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_INTEN_TXSTIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_IS_BUSY : usci_spi.h
- USPI_LINECTL_CTLOINV_Msk : uspi_reg.h
- USPI_LINECTL_CTLOINV_Pos : uspi_reg.h
- USPI_LINECTL_DATOINV_Msk : uspi_reg.h
- USPI_LINECTL_DATOINV_Pos : uspi_reg.h
- USPI_LINECTL_DWIDTH_Msk : uspi_reg.h
- USPI_LINECTL_DWIDTH_Pos : uspi_reg.h
- USPI_LINECTL_LSB_Msk : uspi_reg.h
- USPI_LINECTL_LSB_Pos : uspi_reg.h
- USPI_MASTER : usci_spi.h
- USPI_MODE_0 : usci_spi.h
- USPI_MODE_1 : usci_spi.h
- USPI_MODE_2 : usci_spi.h
- USPI_MODE_3 : usci_spi.h
- USPI_Open() : usci_spi.h
- USPI_PDMACTL_PDMAEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PDMACTL_PDMAEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PDMACTL_PDMARST_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PDMACTL_PDMARST_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PDMACTL_RXPDMAEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PDMACTL_RXPDMAEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PDMACTL_TXPDMAEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PDMACTL_TXPDMAEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_AUTOSS_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_AUTOSS_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_PROTEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_PROTEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SCLKMODE_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SCLKMODE_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SLAVE_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SLAVE_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SLV3WIRE_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SLV3WIRE_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SLVTOCNT_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SLVTOCNT_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SS_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SS_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SUSPITV_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_SUSPITV_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_TSMSEL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_TSMSEL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_TXUDRPOL_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTCTL_TXUDRPOL_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SLVBEIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SLVBEIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SLVTOIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SLVTOIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SSACTIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SSACTIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SSINAIEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTIEN_SSINAIEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_BUSY_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_BUSY_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_RXENDIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_RXENDIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_RXSTIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_RXSTIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SLVBEIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SLVBEIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SLVTOIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SLVTOIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SLVUDR_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SLVUDR_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SSACTIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SSACTIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SSINAIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SSINAIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SSLINE_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_SSLINE_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_TXENDIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_TXENDIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_TXSTIF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_PROTSTS_TXSTIF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_READ_RX : usci_spi.h
- USPI_RX_EMPTY_MASK : usci_spi.h
- USPI_RX_FULL_MASK : usci_spi.h
- USPI_RXDAT_RXDAT_Msk : uspi_reg.h
- USPI_RXDAT_RXDAT_Pos : uspi_reg.h
- USPI_RXEND_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_RXOV_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_RXST_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_SET_DATA_WIDTH : usci_spi.h
- USPI_SET_LSB_FIRST : usci_spi.h
- USPI_SET_MSB_FIRST : usci_spi.h
- USPI_SET_SS_HIGH : usci_spi.h
- USPI_SET_SS_LOW : usci_spi.h
- USPI_SET_SUSPEND_CYCLE : usci_spi.h
- USPI_SetBusClock() : usci_spi.h
- USPI_SLAVE : usci_spi.h
- USPI_SLVBE_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_SLVTO_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_SS : usci_spi.h
- USPI_SS_ACTIVE_HIGH : usci_spi.h
- USPI_SS_ACTIVE_LOW : usci_spi.h
- USPI_SSACT_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_SSINACT_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_SSLINE_STS_MASK : usci_spi.h
- USPI_TRIGGER_RX_PDMA : usci_spi.h
- USPI_TRIGGER_TX_PDMA : usci_spi.h
- USPI_TRIGGER_TX_RX_PDMA : usci_spi.h
- USPI_TX_EMPTY_MASK : usci_spi.h
- USPI_TX_FULL_MASK : usci_spi.h
- USPI_TXDAT_PORTDIR_Msk : uspi_reg.h
- USPI_TXDAT_PORTDIR_Pos : uspi_reg.h
- USPI_TXDAT_TXDAT_Msk : uspi_reg.h
- USPI_TXDAT_TXDAT_Pos : uspi_reg.h
- USPI_TXEND_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_TXST_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_TXUDR_INT_MASK : usci_spi.h
- USPI_WKCTL_PDBOPT_Msk : uspi_reg.h
- USPI_WKCTL_PDBOPT_Pos : uspi_reg.h
- USPI_WKCTL_WKADDREN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_WKCTL_WKADDREN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_WKCTL_WKEN_Msk : uspi_reg.h
- USPI_WKCTL_WKEN_Pos : uspi_reg.h
- USPI_WKSTS_WKF_Msk : uspi_reg.h
- USPI_WKSTS_WKF_Pos : uspi_reg.h
- USPI_WRITE_TX : usci_spi.h
- UUART0 : M480.h
- UUART1 : M480.h
- UUART_ABR_INT_MASK : usci_uart.h
- UUART_BRGEN_CLKDIV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_CLKDIV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_DSCNT_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_DSCNT_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_PDSCNT_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_PDSCNT_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_PTCLKSEL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_PTCLKSEL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_RCLKSEL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_RCLKSEL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_SPCLKSEL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_SPCLKSEL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_TMCNTEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_TMCNTEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_TMCNTSRC_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BRGEN_TMCNTSRC_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUF_RXOV_INT_MASK : usci_uart.h
- UUART_BUFCTL_RXCLR_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_RXCLR_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_RXOVIEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_RXOVIEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_RXRST_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_RXRST_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_TXCLR_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_TXCLR_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_TXRST_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFCTL_TXRST_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_RXEMPTY_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_RXEMPTY_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_RXFULL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_RXFULL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_RXOVIF_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_RXOVIF_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_TXEMPTY_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_TXEMPTY_Pos : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_TXFULL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_BUFSTS_TXFULL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_ClearIntFlag() : usci_uart.h
- UUART_CLKIN_SYNCSEL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_CLKIN_SYNCSEL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_Close() : usci_uart.h
- UUART_CLR_BUF_INT_FLAG : usci_uart.h
- UUART_CLR_PROT_INT_FLAG : usci_uart.h
- UUART_CLR_WAKEUP_FLAG : usci_uart.h
- UUART_CTL_FUNMODE_Msk : uuart_reg.h
- UUART_CTL_FUNMODE_Pos : uuart_reg.h
- UUART_CTLIN0_ININV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_CTLIN0_ININV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_CTLIN0_SYNCSEL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_CTLIN0_SYNCSEL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_DATIN0_EDGEDET_Msk : uuart_reg.h
- UUART_DATIN0_EDGEDET_Pos : uuart_reg.h
- UUART_DATIN0_ININV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_DATIN0_ININV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_DATIN0_SYNCSEL_Msk : uuart_reg.h
- UUART_DATIN0_SYNCSEL_Pos : uuart_reg.h
- UUART_DISABLE_BUF_INT : usci_uart.h
- UUART_DISABLE_PROT_INT : usci_uart.h
- UUART_DISABLE_RX_PDMA : usci_uart.h
- UUART_DISABLE_TRANS_INT : usci_uart.h
- UUART_DISABLE_TX_PDMA : usci_uart.h
- UUART_DisableFlowCtrl() : usci_uart.h
- UUART_DisableInt() : usci_uart.h
- UUART_DisableWakeup() : usci_uart.h
- UUART_ENABLE_BUF_INT : usci_uart.h
- UUART_ENABLE_PROT_INT : usci_uart.h
- UUART_ENABLE_TRANS_INT : usci_uart.h
- UUART_EnableFlowCtrl() : usci_uart.h
- UUART_EnableInt() : usci_uart.h
- UUART_EnableWakeup() : usci_uart.h
- UUART_GET_BUF_STATUS : usci_uart.h
- UUART_GET_PROT_STATUS : usci_uart.h
- UUART_GET_RX_EMPTY : usci_uart.h
- UUART_GET_RX_FULL : usci_uart.h
- UUART_GET_TX_EMPTY : usci_uart.h
- UUART_GET_TX_FULL : usci_uart.h
- UUART_GET_WAKEUP_FLAG : usci_uart.h
- UUART_GetIntFlag() : usci_uart.h
- UUART_INTEN_RXENDIEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_INTEN_RXENDIEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_INTEN_RXSTIEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_INTEN_RXSTIEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_INTEN_TXENDIEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_INTEN_TXENDIEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_INTEN_TXSTIEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_INTEN_TXSTIEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_IS_RX_EMPTY : usci_uart.h
- UUART_IS_RX_FULL : usci_uart.h
- UUART_IS_TX_EMPTY : usci_uart.h
- UUART_IS_TX_FULL : usci_uart.h
- UUART_LINECTL_CTLOINV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_LINECTL_CTLOINV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_LINECTL_DATOINV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_LINECTL_DATOINV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_LINECTL_DWIDTH_Msk : uuart_reg.h
- UUART_LINECTL_DWIDTH_Pos : uuart_reg.h
- UUART_LINECTL_LSB_Msk : uuart_reg.h
- UUART_LINECTL_LSB_Pos : uuart_reg.h
- UUART_Open() : usci_uart.h
- UUART_PARITY_EVEN : usci_uart.h
- UUART_PARITY_NONE : usci_uart.h
- UUART_PARITY_ODD : usci_uart.h
- UUART_PDMA_DISABLE : usci_uart.h
- UUART_PDMA_ENABLE : usci_uart.h
- UUART_PDMACTL_PDMAEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PDMACTL_PDMAEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PDMACTL_PDMARST_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PDMACTL_PDMARST_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PDMACTL_RXPDMAEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PDMACTL_RXPDMAEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PDMACTL_TXPDMAEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PDMACTL_TXPDMAEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_ABREN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_ABREN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_BCEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_BCEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_BRDETITV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_BRDETITV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_CTSAUTOEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_CTSAUTOEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_CTSWKEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_CTSWKEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_DATWKEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_DATWKEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_EVENPARITY_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_EVENPARITY_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_PARITYEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_PARITYEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_PROTEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_PROTEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_RTSAUDIREN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_RTSAUDIREN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_RTSAUTOEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_RTSAUTOEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_STICKEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_STICKEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_STOPB_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_STOPB_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_WAKECNT_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTCTL_WAKECNT_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTIEN_ABRIEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTIEN_ABRIEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTIEN_RLSIEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTIEN_RLSIEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_ABERRSTS_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_ABERRSTS_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_ABRDETIF_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_ABRDETIF_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_BREAK_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_BREAK_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_CTSLV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_CTSLV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_CTSSYNCLV_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_CTSSYNCLV_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_FRMERR_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_FRMERR_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_PARITYERR_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_PARITYERR_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_RXBUSY_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_RXBUSY_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_RXENDIF_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_RXENDIF_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_RXSTIF_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_RXSTIF_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_TXENDIF_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_TXENDIF_Pos : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_TXSTIF_Msk : uuart_reg.h
- UUART_PROTSTS_TXSTIF_Pos : uuart_reg.h
- UUART_READ : usci_uart.h
- UUART_Read() : usci_uart.h
- UUART_RLS_INT_MASK : usci_uart.h
- UUART_RXDAT_RXDAT_Msk : uuart_reg.h
- UUART_RXDAT_RXDAT_Pos : uuart_reg.h
- UUART_RXEND_INT_MASK : usci_uart.h
- UUART_RXST_INT_MASK : usci_uart.h
- UUART_SetLine_Config() : usci_uart.h
- UUART_STOP_BIT_1 : usci_uart.h
- UUART_STOP_BIT_2 : usci_uart.h
- UUART_TRIGGER_RX_PDMA : usci_uart.h
- UUART_TRIGGER_TX_PDMA : usci_uart.h
- UUART_TXDAT_TXDAT_Msk : uuart_reg.h
- UUART_TXDAT_TXDAT_Pos : uuart_reg.h
- UUART_TXEND_INT_MASK : usci_uart.h
- UUART_TXST_INT_MASK : usci_uart.h
- UUART_WAIT_TX_EMPTY : usci_uart.h
- UUART_WKCTL_PDBOPT_Msk : uuart_reg.h
- UUART_WKCTL_PDBOPT_Pos : uuart_reg.h
- UUART_WKCTL_WKEN_Msk : uuart_reg.h
- UUART_WKCTL_WKEN_Pos : uuart_reg.h
- UUART_WKSTS_WKF_Msk : uuart_reg.h
- UUART_WKSTS_WKF_Pos : uuart_reg.h
- UUART_WORD_LEN_6 : usci_uart.h
- UUART_WORD_LEN_7 : usci_uart.h
- UUART_WORD_LEN_8 : usci_uart.h
- UUART_WORD_LEN_9 : usci_uart.h
- UUART_WRITE : usci_uart.h
- UUART_Write() : usci_uart.h