| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - u -

- u32AmPm : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Day : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32DayOfWeek : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Hour : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Id : STR_CANMASK_T
- u32Minute : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Month : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Second : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32TimeScale : S_RTC_TIME_DATA_T
- u32Year : S_RTC_TIME_DATA_T
- u8Dir : STR_CANMASK_T
- u8IdType : STR_CANMASK_T
- u8Xtd : STR_CANMASK_T
- UARTCTL : SC_T
- UASSTR : HSUSBH_T
- UCALAR : HSUSBH_T
- UCFGR : HSUSBH_T
- UCMDR : HSUSBH_T
- udev : cdc_dev_t , uac_dev_t
- UFINDR : HSUSBH_T
- uid : uac_dev_t , usbhid_dev
- UIENR : HSUSBH_T
- UPDSEC : EMAC_T
- UPDSUBSEC : EMAC_T
- UPFLBAR : HSUSBH_T
- UPSCR : HSUSBH_T
- USBPCR0 : HSUSBH_T
- USBPCR1 : HSUSBH_T
- USBPHY : SYS_T
- USTSR : HSUSBH_T
- utr : as_if_t
- utr_list : usbhid_dev
- utr_rx : cdc_dev_t
- utr_sts : cdc_dev_t