| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - c -

- CAL : RTC_T
- CALCTL : EADC_T , OPA_T
- CALDWRD : EADC_T
- CALM : RTC_T
- CALST : OPA_T
- CAM0L : EMAC_T
- CAM0M : EMAC_T
- CAM10L : EMAC_T
- CAM10M : EMAC_T
- CAM11L : EMAC_T
- CAM11M : EMAC_T
- CAM12L : EMAC_T
- CAM12M : EMAC_T
- CAM13L : EMAC_T
- CAM13M : EMAC_T
- CAM14L : EMAC_T
- CAM14M : EMAC_T
- CAM15LSB : EMAC_T
- CAM15MSB : EMAC_T
- CAM1L : EMAC_T
- CAM1M : EMAC_T
- CAM2L : EMAC_T
- CAM2M : EMAC_T
- CAM3L : EMAC_T
- CAM3M : EMAC_T
- CAM4L : EMAC_T
- CAM4M : EMAC_T
- CAM5L : EMAC_T
- CAM5M : EMAC_T
- CAM6L : EMAC_T
- CAM6M : EMAC_T
- CAM7L : EMAC_T
- CAM7M : EMAC_T
- CAM8L : EMAC_T
- CAM8M : EMAC_T
- CAM9L : EMAC_T
- CAM9M : EMAC_T
- CAMCTL : EMAC_T
- CAMEN : EMAC_T
- CAMSK : RTC_T
- CAP : TIMER_T
- CAPCTL : BPWM_T , EPWM_T
- CAPDAT : BPWM_T , EPWM_T
- CAPIEN : BPWM_T , EPWM_T
- CAPIF : BPWM_T , EPWM_T
- CAPINEN : BPWM_T , EPWM_T
- CAPSTS : BPWM_T , EPWM_T
- CardType : SDH_info_t
- CDLOWB : CLK_T
- CDUPB : CLK_T
- CEPBUFEND : HSUSBD_T
- CEPBUFST : HSUSBD_T
- CEPCTL : HSUSBD_T
- CEPDAT : HSUSBD_T
- CEPDAT_BYTE : HSUSBD_T
- CEPDATCNT : HSUSBD_T
- CEPINTEN : HSUSBD_T
- CEPINTSTS : HSUSBD_T
- CEPRXCNT : HSUSBD_T
- CEPTXCNT : HSUSBD_T
- CFG : USBD_EP_T
- CFGP : USBD_EP_T
- CHCTL : PDMA_T
- CHECKSUM : CRC_T
- CHRST : PDMA_T
- CLKDCTL : CLK_T
- CLKDIV : I2C_T , I2S_T , QSPI_T , SPI_T
- CLKDIV0 : CLK_T
- CLKDIV1 : CLK_T
- CLKDIV2 : CLK_T
- CLKDIV3 : CLK_T
- CLKDIV4 : CLK_T
- CLKDSTS : CLK_T
- CLKFMT : RTC_T
- CLKIN : USPI_T , UUART_T
- CLKOCTL : CLK_T
- CLKPSC : BPWM_T , EPWM_T
- CLKSEL0 : CLK_T
- CLKSEL1 : CLK_T
- CLKSEL2 : CLK_T
- CLKSEL3 : CLK_T
- CLKSRC : BPWM_T , EPWM_T
- CLKTOUT : I2C_T
- CMASK : CAN_IF_T
- CMDARG : SDH_T
- CMP : EADC_T , TIMER_T
- CMPADDR : CCAP_T
- CMPBUF : BPWM_T , EPWM_T
- CMPDAT : BPWM_T , EPWM_T
- CNT : BPWM_T , ECAP_T , EPWM_T , QEI_T , TIMER_T , WWDT_T
- CNTCLR : BPWM_T , EPWM_T
- CNTCMP : ECAP_T , QEI_T
- CNTEN : BPWM_T , EPWM_T
- CNTHOLD : QEI_T
- CNTLATCH : QEI_T
- CNTMAX : QEI_T
- CON : CAN_T
- CPSCBUF : EPWM_T
- CREQ : CAN_IF_T
- CRXBSA : EMAC_T
- CRXDSA : EMAC_T
- cs_epd : as_if_t
- CSERVER : SYS_T
- CTL : ACMP_T , CCAP_T , CRC_T , DAC_T , DSCT_T , EADC_T , EMAC_T , HSOTG_T , OPA_T , OTG_T , QEI_T , QSPI_T , SC_T , SDH_T , SPI_T , TIMER_T , TRNG_T , UI2C_T , USPI_T , UUART_T , WDT_T , WWDT_T
- CTL0 : BPWM_T , EBI_T , ECAP_T , EPWM_T , I2C_T , I2S_T , SPIM_T
- CTL1 : BPWM_T , EBI_T , ECAP_T , EPWM_T , I2C_T , I2S_T , SPIM_T
- CTL2 : EBI_T , SPIM_T
- CTLIN0 : USPI_T , UUART_T
- CTXBSA : EMAC_T
- CTXDSA : EMAC_T
- CURDAT : EADC_T
- CURSCAT : PDMA_T
- CWS : CCAP_T
- CWSP : CCAP_T
- CYCCTL : FMC_T