| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - g -

- GET_BYTE0 : M480.h
- GET_BYTE1 : M480.h
- GET_BYTE2 : M480.h
- GET_BYTE3 : M480.h
- GPA : M480.h
- GPB : M480.h
- GPC : M480.h
- GPD : M480.h
- GPE : M480.h
- GPF : M480.h
- GPG : M480.h
- GPH : M480.h
- GPIO : M480.h
- GPIO_CLR_INT_FLAG : gpio.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DATMSK_DATMSK9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBCTL_BASE : M480.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_1 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_1024 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_128 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_16 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_16384 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_2 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_2048 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_256 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_32 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_32768 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_4 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_4096 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_512 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_64 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_8 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_8192 : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSEL_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_HCLK : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_LIRC : gpio.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBCTL_DBCLKSRC_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBCTL_ICLK_OFF : gpio.h
- GPIO_DBCTL_ICLK_ON : gpio.h
- GPIO_DBCTL_ICLKON_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBCTL_ICLKON_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DBEN_DBEN9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DINOFF_DINOFF9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DISABLE_DEBOUNCE : gpio.h
- GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH : gpio.h
- GPIO_DISABLE_DOUT_MASK : gpio.h
- GPIO_DisableEINT : gpio.h
- GPIO_DOUT_DOUT0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_DOUT_DOUT9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_ENABLE_DEBOUNCE : gpio.h
- GPIO_ENABLE_DIGITAL_PATH : gpio.h
- GPIO_ENABLE_DOUT_MASK : gpio.h
- GPIO_EnableEINT : gpio.h
- GPIO_GET_IN_DATA : gpio.h
- GPIO_GET_INT_FLAG : gpio.h
- GPIO_INT_BOTH_EDGE : gpio.h
- GPIO_INT_FALLING : gpio.h
- GPIO_INT_HIGH : gpio.h
- GPIO_INT_LOW : gpio.h
- GPIO_INT_RISING : gpio.h
- GPIO_INTEN_FLIEN0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_FLIEN9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTEN_RHIEN9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTSRC_INTSRC9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_EDGE : gpio.h
- GPIO_INTTYPE_LEVEL : gpio.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_INTTYPE_TYPE9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_INPUT : gpio.h
- GPIO_MODE_MODE0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_MODE9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_MODE_OPEN_DRAIN : gpio.h
- GPIO_MODE_OUTPUT : gpio.h
- GPIO_MODE_QUASI : gpio.h
- GPIO_PIN_DATA : gpio.h
- GPIO_PIN_DATA_BASE : M480.h
- GPIO_PIN_MAX : gpio.h
- GPIO_PIN_PIN0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PIN_PIN9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_DISABLE : gpio.h
- GPIO_PUSEL_PULL_DOWN : gpio.h
- GPIO_PUSEL_PULL_UP : gpio.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_PUSEL_PUSEL9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_RST : sys.h
- GPIO_SET_DEBOUNCE_TIME : gpio.h
- GPIO_SET_OUT_DATA : gpio.h
- GPIO_SLEWCTL_FAST : gpio.h
- GPIO_SLEWCTL_HIGH : gpio.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_HSREN9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SLEWCTL_NORMAL : gpio.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN0_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN0_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN10_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN10_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN11_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN11_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN12_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN12_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN13_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN13_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN14_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN14_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN15_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN15_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN1_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN1_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN2_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN2_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN3_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN3_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN4_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN4_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN5_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN5_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN6_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN6_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN7_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN7_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN8_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN8_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN9_Msk : gpio_reg.h
- GPIO_SMTEN_SMTEN9_Pos : gpio_reg.h
- GPIO_TOGGLE : gpio.h
- GPIOA_BASE : M480.h
- GPIOB_BASE : M480.h
- GPIOC_BASE : M480.h
- GPIOD_BASE : M480.h
- GPIOE_BASE : M480.h
- GPIOF_BASE : M480.h
- GPIOG_BASE : M480.h
- GPIOH_BASE : M480.h
- GPIOI_BASE : M480.h