| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - m -

- MASK1 : CAN_IF_T
- MASK2 : CAN_IF_T
- MCON : CAN_IF_T
- MD : CCAP_T
- MDADDR : CCAP_T
- MDYADDR : CCAP_T
- mic_fuid : ac_if_t
- mic_id : ac_if_t
- MIIMCTL : EMAC_T
- MIIMDAT : EMAC_T
- MODE : GPIO_T
- MODEM : UART_T
- MODEMSTS : UART_T
- modifier : usbhid_keyboard_event
- MPADDR : FMC_T
- MPCNT : EMAC_T
- MPDAT0 : FMC_T
- MPDAT1 : FMC_T
- MPDAT2 : FMC_T
- MPDAT3 : FMC_T
- MPSTS : FMC_T
- MRFL : EMAC_T
- MSK : BPWM_T , EPWM_T
- MSKEN : BPWM_T , EPWM_T
- MVLD1 : CAN_T
- MVLD2 : CAN_T
- MXPLD : USBD_EP_T