| M480 BSP V3.05.001 The Board Support Package for M480 Series

### - s -

- SA : DSCT_T
- SCATBA : PDMA_T
- SCTL : EADC_T
- SE0 : USBD_T
- sectorSize : SDH_info_t
- SEED : CRC_T
- SEPIA : CCAP_T
- SETUP1_0 : HSUSBD_T
- SETUP3_2 : HSUSBD_T
- SETUP5_4 : HSUSBD_T
- SETUP7_6 : HSUSBD_T
- SLEWCTL : GPIO_T
- SMTEN : GPIO_T
- speaker_fuid : ac_if_t
- speaker_id : ac_if_t
- SPR : RTC_T
- SPRCTL : RTC_T
- SRAM_BISTCTL : SYS_T
- SRAM_BISTSTS : SYS_T
- SRAM_ERRADDR : SYS_T
- SRAM_INTCTL : SYS_T
- SRAM_STATUS : SYS_T
- SRAMADDR : SPIM_T
- SSCTL : BPWM_T , EPWM_T , QSPI_T , SPI_T
- SSTRG : BPWM_T , EPWM_T
- state : uac_dev_t
- STATUS : ACMP_T , BPWM_T , CAN_T , CLK_T , DAC_T , ECAP_T , EPWM_T , HSOTG_T , OPA_T , OTG_T , QEI_T , QSPI_T , SC_T , SPI_T , WWDT_T
- STATUS0 : EADC_T , I2C_T , I2S_T
- STATUS1 : EADC_T , I2C_T , I2S_T
- STATUS2 : EADC_T
- STATUS3 : EADC_T
- STBUFSEG : USBD_T
- STCR : STRIDE_T
- STRIDE : CCAP_T , PDMA_T
- sts_buff : cdc_dev_t
- sts_func : cdc_dev_t
- SWBRK : EPWM_T
- SWKDBCTL : CLK_T
- SWREQ : PDMA_T
- SWSYNC : EPWM_T
- SWTRG : DAC_T , EADC_T
- SYNC : EPWM_T