## disk_write

ストレージ デバイスにデータを書き込みます。

    DRESULT disk_write (
      BYTE pdrv,        /* [IN] 物理ドライブ番号 */
      const BYTE* buff, /* [IN] 書き込むデータへのポインタ */
      DWORD sector,     /* [IN] 書き込み開始セクタ番号 */
      UINT count        /* [IN] 書き込むセクタ数 */
    );

#### 引数

pdrv
  対象のデバイスを識別する物理ドライブ番号(0-9)が指定されます。
buff
  ストレージ デバイスに書き込むセクタ データが格納されたバイト配列が指定されます。バイト数は、セクタ サイズ*`count`となります。
sector
  書き込みを開始するセクタ番号。32ビットLBAで指定されます。
count
  書き込むセクタ数(1～128)。

#### 戻り値

RES_OK (0)
  正常終了。
RES_ERROR
  書き込み中にエラーが発生し、その回復にも失敗した。
RES_WRPRT
  メディアが書き込み禁止状態。
RES_PARERR
  パラメータが不正。
RES_NOTRDY
  ストレージ デバイスが動作可能状態ではない（初期化されていない）。

#### 解説

`buff`に指定されるアドレスは常にワード アライメントされているとは限りません。これについては、`disk_read`関数の解説を参照してください。

一般的に、複数セクタの転送要求は、デバイスに対して可能な限りマルチ セクタ転送しなければなりません。複数のシングル セクタ書き込みに分解された場合、スループットが著しく低下することがあります。

FatFsはディスク制御レイヤが遅延書き込み機能を持つことも想定しています。この関数から戻るとき、デバイスが書き込みを実行中だったり単にライトバック キャッシュに書き込まれただけなど、必ずしもメディアへの書き込みが完了している必要はありません。ただし、`buff`のデータは、この関数から戻ると無効となります。書き込み完了の要求は、`disk_ioctl`関数の`CTRL_SYNC`コマンドによって行われます。このような遅延書き込み機能が実装された場合、書き込みスループットを向上させることができます。

アプリケーションからはこの関数を呼び出してはなりません。さもないと、FATボリュームが破壊される可能性があります。

#### 対応情報

リード オンリー構成(`_FS_READONLY == 1`)ではこの関数は必要とされません。

戻る