| MINI51DE_BSP V3.02.004 The Board Support Package for Mini51DE Series MCU

### - s -

- SendChar() : retarget.c
- SendChar_ToUART() : retarget.c
- SetPACA() : lcd_driver.c
- ShowChar() : lcd_driver.c
- SPI_ClearRxFIFO() : spi.h
- SPI_ClearTxFIFO() : spi.h
- SPI_Close() : spi.h
- SPI_DisableAutoSS() : spi.h
- SPI_DisableFIFO() : spi.h
- SPI_DisableInt() : spi.h
- SPI_EnableAutoSS() : spi.h
- SPI_EnableFIFO() : spi.h
- SPI_EnableInt() : spi.h
- SPI_GetBusClock() : spi.h
- SPI_Open() : spi.h
- SPI_SET_DATA_WIDTH() : spi.h
- SPI_SET_SS_HIGH() : spi.h
- SPI_SET_SS_LOW() : spi.h
- SPI_SetBusClock() : spi.h
- SpiWrite() : lcd_driver.c
- stackDump() : retarget.c
- SYS_ClearResetSrc() : sys.h
- SYS_DisableBOD() : sys.h
- SYS_EnableBOD() : sys.h
- SYS_GetBODStatus() : sys.h
- SYS_GetResetSrc() : sys.h
- SYS_IsRegLocked() : sys.h
- SYS_LockReg() : sys.h
- SYS_ReadPDID() : sys.h
- SYS_ResetChip() : sys.h
- SYS_ResetCPU() : sys.h
- SYS_ResetModule() : sys.h
- SYS_UnlockReg() : sys.h
- SystemCoreClockUpdate() : system_Mini51Series.h, system_Mini51Series.c