| MINI51DE_BSP V3.02.004 The Board Support Package for Mini51DE Series MCU

### - a -

- ADCHER : ADC_T
- ADCMPR : ADC_T
- ADCR : ADC_T
- ADDR : ADC_T
- ADSAMP : ADC_T
- ADSR : ADC_T
- ADTDCR : ADC_T
- AHBCLK : CLK_T
- ALT_CSR : UART_T
- APBCLK : CLK_T

### - b -

- BAUD : UART_T
- BODCTL : GCR_T
- BUSY : I2C_SW_FLAG_T

### - c -

- CLKDIV : CLK_T
- CLKSEL0 : CLK_T
- CLKSEL1 : CLK_T
- CLKSEL2 : CLK_T
- CLKSTATUS : CLK_T
- CMPCR : ACMP_T
- CMPRVCR : ACMP_T
- CMPSR : ACMP_T
- CMR : PWM_T
- CNR : PWM_T
- CNTRL : SPI_T
- CNTRL2 : SPI_T
- COUNT : I2C_SW_FLAG_T
- CSR : PWM_T

### - d -

- DBEN : GPIO_T
- DBNCECON : GPIO_DBNCECON_T
- DFBADR : FMC_T
- DIVIDER : SPI_T
- DMASK : GPIO_T
- DOUT : GPIO_T

### - f -

- FCR : UART_T
- FIFO_CTL : SPI_T
- FRQDIV : CLK_T
- FSR : UART_T
- FUN_SEL : UART_T

### - i -

- I2CADDR0 : I2C_T
- I2CADDR1 : I2C_T
- I2CADDR2 : I2C_T
- I2CADDR3 : I2C_T
- I2CADM0 : I2C_T
- I2CADM1 : I2C_T
- I2CADM2 : I2C_T
- I2CADM3 : I2C_T
- I2CDAT : I2C_T
- I2CLK : I2C_T
- I2CON : I2C_T
- I2CON2 : I2C_T
- I2CSTATUS : I2C_T
- I2CSTATUS2 : I2C_T
- I2CTOC : I2C_T
- IEN : GPIO_T
- IER : UART_T
- IMD : GPIO_T
- INTACCUCTL : PWM_T
- IPRSTC1 : GCR_T
- IPRSTC2 : GCR_T
- IRCR : UART_T
- IRCTRIMCTL : GCR_T
- IRCTRIMIER : GCR_T
- IRCTRIMISR : GCR_T
- ISPADR : FMC_T
- ISPCMD : FMC_T
- ISPCON : FMC_T
- ISPDAT : FMC_T
- ISPSTA : FMC_T
- ISPTRG : FMC_T
- ISR : UART_T
- ISRC : GPIO_T

### - l -

- LCR : UART_T

### - m -

- MCR : UART_T
- MCUIRQ : INT_T
- MSR : UART_T

### - n -

- NACK : I2C_SW_FLAG_T
- NMICON : INT_T

### - o -

- OFFD : GPIO_T

### - p -

- P0_MFP : GCR_T
- P1_MFP : GCR_T
- P2_MFP : GCR_T
- P3_MFP : GCR_T
- P4_MFP : GCR_T
- P5_MFP : GCR_T
- PCR : PWM_T
- PDID : GCR_T
- PDZIR : PWM_T
- PFBCON : PWM_T
- PHCHG : PWM_T
- PHCHGMASK : PWM_T
- PHCHGNXT : PWM_T
- PIER : PWM_T
- PIIR : PWM_T
- PIN : GPIO_T
- PMD : GPIO_T
- POE : PWM_T
- PPR : PWM_T
- PWRCON : CLK_T

### - r -

- RBR : UART_T
- RegLockAddr : GCR_T
- RESERVE : I2C_SW_FLAG_T
- RSTSRC : GCR_T
- RW : I2C_SW_FLAG_T
- RX : SPI_T

### - s -

- SRC0 : INT_T
- SRC1 : INT_T
- SRC12 : INT_T
- SRC14 : INT_T
- SRC16 : INT_T
- SRC17 : INT_T
- SRC18 : INT_T
- SRC2 : INT_T
- SRC25 : INT_T
- SRC28 : INT_T
- SRC29 : INT_T
- SRC3 : INT_T
- SRC4 : INT_T
- SRC5 : INT_T
- SRC6 : INT_T
- SRC7 : INT_T
- SRC8 : INT_T
- SRC9 : INT_T
- SSR : SPI_T
- START : I2C_SW_FLAG_T
- STATUS : SPI_T
- STOP : I2C_SW_FLAG_T

### - t -

- TCAP : TIMER_T
- TCMPR : TIMER_T
- TCSR : TIMER_T
- TDR : TIMER_T
- TEXCON : TIMER_T
- TEXISR : TIMER_T
- THR : UART_T
- TISR : TIMER_T
- TOR : UART_T
- TRGCON0 : PWM_T
- TRGCON1 : PWM_T
- TRGSTS0 : PWM_T
- TRGSTS1 : PWM_T
- TX : SPI_T

### - w -

- WTCR : WDT_T