| NUC029FAE_BSP V3.02.000 The Board Support Package for NUC029FAE MCU

Here is a list of all struct and union fields with links to the structures/unions they belong to:

### - _ -

- _reserved0 : APSR_Type, CONTROL_Type, IPSR_Type, xPSR_Type
- _reserved1 : CONTROL_Type, xPSR_Type

### - a -

- ADCHER : ADC_T
- ADCMPR : ADC_T
- ADCR : ADC_T
- ADDR : ADC_T
- ADSAMP : ADC_T
- ADSR : ADC_T
- ADTDCR : ADC_T
- AHBCLK : CLK_T
- AIRCR : SCB_Type
- ALT_CSR : UART_T
- APBCLK : CLK_T

### - b -

- b : APSR_Type, CONTROL_Type, IPSR_Type, xPSR_Type
- BAUD : UART_T
- BODCTL : SYS_T

### - c -

- C : APSR_Type, xPSR_Type
- CALIB : SysTick_Type
- CCR : SCB_Type
- CLKDIV : CLK_T
- CLKSEL0 : CLK_T
- CLKSEL1 : CLK_T
- CLKSEL2 : CLK_T
- CLKSTATUS : CLK_T
- CMPCR : ACMP_T
- CMPRVCR : ACMP_T
- CMPSR : ACMP_T
- CMR : PWM_T
- CNR : PWM_T
- CNTRL : SPI_T
- CNTRL2 : SPI_T
- CPUID : SCB_Type
- CSR : PWM_T
- CTRL : SysTick_Type

### - d -

- DBEN : GPIO_T
- DBNCECON : GPIO_DBNCECON_T
- DFBADR : FMC_T
- DIVIDER : SPI_T
- DMASK : GPIO_T
- DOUT : GPIO_T

### - f -

- FCR : UART_T
- FIFO_CTL : SPI_T
- FRQDIV : CLK_T
- FSR : UART_T
- FUN_SEL : UART_T

### - g -

- GP_BIT0 : GPIOBIT_T
- GP_BIT1 : GPIOBIT_T
- GP_BIT2 : GPIOBIT_T
- GP_BIT3 : GPIOBIT_T
- GP_BIT4 : GPIOBIT_T
- GP_BIT5 : GPIOBIT_T
- GP_BIT6 : GPIOBIT_T
- GP_BIT7 : GPIOBIT_T

### - h -

- handle : __FILE

### - i -

- I2CADDR0 : I2C_T
- I2CADDR1 : I2C_T
- I2CADDR2 : I2C_T
- I2CADDR3 : I2C_T
- I2CADM0 : I2C_T
- I2CADM1 : I2C_T
- I2CADM2 : I2C_T
- I2CADM3 : I2C_T
- I2CDAT : I2C_T
- I2CLK : I2C_T
- I2CON : I2C_T
- I2CON2 : I2C_T
- I2CSTATUS : I2C_T
- I2CSTATUS2 : I2C_T
- I2CTOC : I2C_T
- ICER : NVIC_Type
- ICPR : NVIC_Type
- ICSR : SCB_Type
- IEN : GPIO_T
- IER : UART_T
- IMD : GPIO_T
- INTACCUCTL : PWM_T
- IP : NVIC_Type
- IPRSTC1 : SYS_T
- IPRSTC2 : SYS_T
- IRCR : UART_T
- IRCTRIMCTL : SYS_T
- IRCTRIMIER : SYS_T
- IRCTRIMISR : SYS_T
- IRQSRC : INT_T
- ISER : NVIC_Type
- ISPADR : FMC_T
- ISPCMD : FMC_T
- ISPCON : FMC_T
- ISPDAT : FMC_T
- ISPR : NVIC_Type
- ISPTRG : FMC_T
- ISR : IPSR_Type, UART_T, xPSR_Type
- ISRC : GPIO_T

### - l -

- LCR : UART_T
- LOAD : SysTick_Type

### - m -

- MCR : UART_T
- MCUIRQ : INT_T
- MSR : UART_T

### - n -

- N : APSR_Type, xPSR_Type
- NMICNO : INT_T

### - o -

- OFFD : GPIO_T

### - p -

- P0_MFP : SYS_T
- P1_MFP : SYS_T
- P2_MFP : SYS_T
- P3_MFP : SYS_T
- P4_MFP : SYS_T
- P5_MFP : SYS_T
- PCR : PWM_T
- PDID : SYS_T
- PDZIR : PWM_T
- PFBCON : PWM_T
- PHCHG : PWM_T
- PHCHGMASK : PWM_T
- PHCHGNXT : PWM_T
- PIER : PWM_T
- PIIR : PWM_T
- PIN : GPIO_T
- PMD : GPIO_T
- POE : PWM_T
- PPR : PWM_T
- PWRCON : CLK_T

### - r -

- RBR : UART_T
- RegLockAddr : SYS_T
- RESERVED0 : ADC_T, CLK_T, I2C_T, NVIC_Type, PWM_T, SCB_Type, SPI_T, SYS_T
- RESERVED1 : I2C_T, SCB_Type, SPI_T, SYS_T
- RESERVED2 : NVIC_Type, SPI_T
- RESERVED3 : NVIC_Type, SYS_T
- RESERVED4 : NVIC_Type, SYS_T
- RSERVED1 : NVIC_Type
- RSTSRC : SYS_T
- RX : SPI_T

### - s -

- SCR : SCB_Type
- SHCSR : SCB_Type
- SHP : SCB_Type
- SPSEL : CONTROL_Type
- SSR : SPI_T
- STATUS : SPI_T

### - t -

- T : xPSR_Type
- TCAP : TIMER_T
- TCMPR : TIMER_T
- TCSR : TIMER_T
- TDR : TIMER_T
- TEXCON : TIMER_T
- TEXISR : TIMER_T
- THR : UART_T
- TISR : TIMER_T
- TOR : UART_T
- TRGCON0 : PWM_T
- TRGCON1 : PWM_T
- TRGSTS0 : PWM_T
- TRGSTS1 : PWM_T
- TX : SPI_T

### - v -

- V : APSR_Type, xPSR_Type
- VAL : SysTick_Type

### - w -

- w : APSR_Type, CONTROL_Type, IPSR_Type, xPSR_Type
- WTCR : WDT_T

### - z -

- Z : APSR_Type, xPSR_Type