| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - c -

- c : ble_lesc_oob_data_t
- cb : gatt_add_charact_para , gatt_add_descrip_para , hids_char_hid_control_point_t , hids_report_para , mesh_init_para
- ce_max : ble_gap_conn_params_t , ble_gap_create_conn_params_t
- ce_min : ble_gap_conn_params_t , ble_gap_create_conn_params_t
- char_data : gatt_add_charact_para
- char_descrip_discovered : ble_gatt_evt_t
- char_descrip_read : ble_gatt_evt_t
- char_descrip_written : ble_gatt_evt_t
- char_value_read : ble_gatt_evt_t
- char_value_written : ble_gatt_evt_t
- charact : ble_gatt_evt_service_char_discovered_t , ble_gatt_evt_uuid_char_discovered_t , ble_gatt_evt_uuid_char_read_t
- conn_handle : ble_gap_evt_conn_param_update_t , ble_gap_evt_connected_t , ble_gap_evt_disconnected_t , ble_gatt_evt_mtu_exchange_t , GATT_4_12_1_PARA , GATT_4_12_2_PARA , GATT_4_12_3_PARA , GATT_4_12_4_PARA , GATT_4_3_1_PARA , GATT_4_4_1_PARA , GATT_4_4_2_PARA , GATT_4_5_1_PARA , GATT_4_6_1_PARA , GATT_4_6_2_PARA , GATT_4_7_1_PARA , GATT_4_8_1_PARA , GATT_4_8_2_PARA , GATT_4_8_3_PARA , GATT_4_8_4_PARA , GATT_4_9_1_PARA , GATT_4_9_2_PARA , GATT_4_9_3_PARA , GATT_4_9_4_PARA , GATT_4_9_5_PARA
- conn_interval : ble_gap_evt_conn_param_update_t
- conn_param_update : ble_gap_evt_t
- conn_param_update_request : ble_gap_evt_t
- conn_sec : ble_sm_evt_conn_sec_update_t
- conn_sec_update : ble_sm_evt_t
- conn_sup_timeout : ble_gap_conn_params_t , ble_gap_create_conn_params_t , ble_gap_evt_conn_param_update_request_t , ble_gap_evt_conn_param_update_t
- connected : ble_gap_evt_t
- connHdl : ble_sm_evt_t