| NANO100_BSP V3.05.000 The Board Support Package for Nano100BN Series

NuEdu-Basic01_IrDA_NEC.h
Go to the documentation of this file.
1/**************************************************************************/
13#ifndef __NuEdu_Basic01_IrDA_NEC_H__
14#define __NuEdu_Basic01_IrDA_NEC_H__
15
29#define Percent 0.04
30#define MaxValue 0xFFFF
31
32#define IR_LDC_MAX (13460 * (1 + Percent))
33#define IR_LDC_MIN (13460 * (1 - Percent))
34// Repeater code range
35#define IR_RPC_MAX (11280 * (1 + Percent))
36#define IR_RPC_MIN (11280 * (1 - Percent))
37// Bit = 1 range
38#define IR_BIT_1_MAX (2236 * (1 + Percent))
39#define IR_BIT_1_MIN (2236 * (1 - Percent))
40// Bit = 0 range
41#define IR_BIT_0_MAX (1120 * (1 + Percent))
42#define IR_BIT_0_MIN (1120 * (1 - Percent))
44
45
46 typedef void (*IrDA_Code_Exe)(volatile uint8_t* IR_CODE);
47 void SendNEC(uint8_t* data);
48 void IrDA_NEC_TxRx_Init(IrDA_Code_Exe pfnIrDA_Code_Exe);
49 void IrDa_NEC_Rx(uint32_t u32Time);
50
51
52 /* end of group Nano130_Basic01_FUNCTIONS IrDA NEC Exported Functions */
54 /* end of group NuEdu-SDK-Nano130_Basic01 Nano130_Basic01 Library */
56 /* end of group NANO100_Library NANO100 Library */
58
59#endif//__NuEdu_Basic01_IrDA_NEC_H__
60/*** (C) COPYRIGHT 2013-2014 Nuvoton Technology Corp. ***/
IrDa_NEC_Rx
void IrDa_NEC_Rx(uint32_t u32Time)
This function is used to detect NEC IR procotol.
Definition: NuEdu-Basic01_IrDA_NEC.c:48
IrDA_NEC_TxRx_Init
void IrDA_NEC_TxRx_Init(IrDA_Code_Exe pfnIrDA_Code_Exe)
This function is used to initiate PWM for IrDA NEC.
Definition: NuEdu-Basic01_IrDA_NEC.c:206
SendNEC
void SendNEC(uint8_t *data)
This function is used to transmit IrDA NEC waveform through PC 15 (PWM1_CH3)
Definition: NuEdu-Basic01_IrDA_NEC.c:174
IrDA_Code_Exe
void(* IrDA_Code_Exe)(volatile uint8_t *IR_CODE)
Definition: NuEdu-Basic01_IrDA_NEC.h:46