| NANO100_BSP V3.05.000 The Board Support Package for Nano100BN Series

### - s -

- SC_ClearFIFO() : sc.h
- SC_Close() : sc.h
- SC_IsCardInserted() : sc.h
- SC_Open() : sc.h
- SC_ResetReader() : sc.h
- SC_SetBlockGuardTime() : sc.h
- SC_SetCharGuardTime() : sc.h
- SC_SetRxRetry() : sc.h
- SC_SetTxRetry() : sc.h
- SC_StartTimer() : sc.h
- SC_StopAllTimer() : sc.h
- SC_StopTimer() : sc.h
- SCLIB_Activate() : sclib.h
- SCLIB_ActivateDelay() : sclib.h
- SCLIB_CheckCDEvent() : sclib.h
- SCLIB_CheckErrorEvent() : sclib.h
- SCLIB_CheckTimeOutEvent() : sclib.h
- SCLIB_CheckTxRxEvent() : sclib.h
- SCLIB_ColdReset() : sclib.h
- SCLIB_Deactivate() : sclib.h
- SCLIB_GetCardAttrib() : sclib.h
- SCLIB_GetCardInfo() : sclib.h
- SCLIB_SetIFSD() : sclib.h
- SCLIB_StartTransmission() : sclib.h
- SCLIB_WarmReset() : sclib.h
- SCUART_Close() : scuart.h
- SCUART_Open() : scuart.h
- SCUART_Read() : scuart.h
- SCUART_SetLineConfig() : scuart.h
- SCUART_SetTimeoutCnt() : scuart.h
- SCUART_Write() : scuart.h
- SD_Delay() : SDCard.c
- SDCARD_Close() : SDCard.c
- SDCARD_GetCardSize() : SDCard.c
- SDCARD_GetVersion() : SDCard.h
- SDCARD_Open() : SDCard.c
- SendChar() : retarget.c
- SendChar_ToUART() : retarget.c
- SendNEC() : NuEdu-Basic01_IrDA_NEC.h
- SH_Return() : retarget.c
- Show_Seven_Segment() : NuEdu-Basic01_7_Segment.h
- SingleWrite() : SDCard.c
- SPACE() : NuEdu-Basic01_IrDA_NEC.c
- SPI_ClearRxFIFO() : spi.h
- SPI_ClearTxFIFO() : spi.h
- SPI_Close() : spi.h
- SPI_DisableAutoSS() : spi.h
- SPI_DisableFIFO() : spi.h
- SPI_DisableInt() : spi.h
- SPI_DisableWakeup() : spi.h
- SPI_EnableAutoSS() : spi.h
- SPI_EnableFIFO() : spi.h
- SPI_EnableInt() : spi.h
- SPI_EnableWakeup() : spi.h
- SPI_GetBusClock() : spi.h
- SPI_Open() : spi.h
- SPI_SET_DATA_WIDTH() : spi.h
- SPI_SetBusClock() : spi.h
- SpiFlash_ChipErase() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash.h
- SpiFlash_PageProgram() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash.h
- SpiFlash_ReadData() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash.h
- SpiFlash_ReadMidDid() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash.h
- SpiFlash_ReadStatusReg1() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash.h
- SpiFlash_ReadStatusReg2() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash.h
- SpiFlash_w_PDMA_ChipErase() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.h
- SpiFlash_w_PDMA_PageProgram() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.h
- SpiFlash_w_PDMA_ReadData() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.h
- SpiFlash_w_PDMA_ReadMidDid() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.h
- SpiFlash_w_PDMA_ReadStatusReg1() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.h
- SpiFlash_w_PDMA_ReadStatusReg2() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.h
- SpiFlash_w_PDMA_WaitReady() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash_w_PDMA.h
- SpiFlash_WaitReady() : NuEdu-Basic01_SPI_Flash.h
- SpiRead() : SDCard.c
- SpiWrite() : SDCard.c
- SYS_ClearResetSrc() : sys.h
- SYS_DisableBOD() : sys.h
- SYS_DisableIRCTrim() : sys.h
- SYS_EnableBOD() : sys.h
- SYS_EnableIRCTrim() : sys.h
- SYS_GetBODStatus() : sys.h
- SYS_GetResetSrc() : sys.h
- SYS_Init() : NuEdu-Basic01_System.h
- SYS_IsRegLocked() : sys.h
- SYS_LockReg() : sys.h
- SYS_ReadPDID() : sys.h
- SYS_ResetChip() : sys.h
- SYS_ResetCPU() : sys.h
- SYS_ResetModule() : sys.h
- SYS_UnlockReg() : sys.h
- SysGet_HCLKFreq() : system_Nano100Series.c
- SysGet_PLLClockFreq() : system_Nano100Series.h, system_Nano100Series.c
- SystemCoreClockUpdate() : system_Nano100Series.h, system_Nano100Series.c