| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - r -

- r : ble_lesc_oob_data_t
- rand : ble_gap_master_id_t
- read_data : trspx_init_para
- reason : ble_gap_evt_disconnected_t
- reconnection_addr : gas_privacy_init_para
- reconnection_addr_CB : gas_privacy_init_para
- reliable_write_finished : ble_gatt_evt_t
- remote_version : ble_gap_evt_t
- report_ID : hids_report_para
- report_type : hids_report_para
- respKeyDistr : ble_sm_security_param_t
- rmap : hids_init_para