| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - a -

- addr : ble_addr_t
- addr_count : ble_gap_whitelist_t
- addr_type : ble_addr_t
- adv_report : ble_gap_evt_t
- appearance : gas_init_para
- appearance_write_CB : gas_init_para
- att_handle : GATT_4_12_1_PARA , GATT_4_12_2_PARA , GATT_4_12_3_PARA , GATT_4_12_4_PARA , GATT_4_8_1_PARA , GATT_4_8_3_PARA , GATT_4_8_4_PARA , GATT_4_9_1_PARA , GATT_4_9_2_PARA , GATT_4_9_3_PARA , GATT_4_9_4_PARA , GATT_4_9_5_PARA
- auth_key_request : ble_sm_evt_t
- auth_status : ble_sm_evt_auth_status_t , ble_sm_evt_t
- authReq : ble_sm_security_param_t