| NANO100_BSP V3.05.000 The Board Support Package for Nano100BN Series

### - c -

- CALCTL : ADC_T
- CALWORD : ADC_T
- CAPCTL : PWM_T
- CAPINTEN : PWM_T
- CAPINTSTS : PWM_T
- Capture_Falling : PWM_Capture_T
- Capture_Rising : PWM_Capture_T
- CAR : RTC_T
- CBCR : PDMA_T, VDMA_T
- CDAR : PDMA_T, VDMA_T
- CFG : USBD_EP_T
- CFL0 : PWM_T
- CFL1 : PWM_T
- CFL2 : PWM_T
- CFL3 : PWM_T
- CHECKSUM : DMA_CRC_T
- CHEN : ADC_T
- chksum : SCLIB_CARD_ATTRIB_T
- CLKDIV : I2S_T, SPI_T
- CLKDIV0 : CLK_T
- CLKDIV1 : CLK_T
- CLKSEL : PWM_T
- CLKSEL0 : CLK_T
- CLKSEL1 : CLK_T
- CLKSEL2 : CLK_T
- CLKSTATUS : CLK_T
- clkStop : SCLIB_CARD_ATTRIB_T
- CLR : RTC_T
- CMPR : TIMER_T
- CMPR0 : ADC_T
- CMPR1 : ADC_T
- COMCTL : DAC_T
- command_byte : COMMAND
- CON : I2C_T
- conv : SCLIB_CARD_ATTRIB_T
- CR : ADC_T, WWDT_T
- CRC : COMMAND
- CRL0 : PWM_T
- CRL1 : PWM_T
- CRL2 : PWM_T
- CRL3 : PWM_T
- CSAR : PDMA_T, VDMA_T
- CSR : PDMA_T, VDMA_T
- CTL : DMA_CRC_T, LCD_T, PWM_T, SC_T, SPI_T, TIMER_T, UART_T, USBD_T, WDT_T
- CTL0 : DAC_T
- CTL1 : DAC_T
- CTRL : I2S_T
- CWI : SCLIB_CARD_ATTRIB_T