| Airoha M0 BLE API 1.0.5.4

### - e -

- ediv : ble_gap_master_id_t
- encr_key_size : ble_sm_conn_sec_t
- end : GATT_4_5_1_PARA , GATT_4_6_1_PARA , GATT_4_6_2_PARA , GATT_4_7_1_PARA , GATT_4_8_2_PARA
- err_code : ble_gap_evt_operation_fail_t , ble_gap_evt_remote_version_t
- err_response : ble_gatt_evt_t
- evt : bt_evt_t
- evt_id : bt_evt_t
- ext_rep_ref_uuid : hids_char_report_map_t
- ext_rep_ref_uuid_num : hids_char_report_map_t