| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - r -

- RCA : SD_info_t
- RCAPDAT0 : PWM_T
- RCAPDAT1 : PWM_T
- RCAPDAT2 : PWM_T
- RCAPDAT3 : PWM_T
- RCAPDAT4 : PWM_T
- RCAPDAT5 : PWM_T
- read_func : usbhid_dev
- REGLCTL : SYS_T
- REQSEL0_3 : PDMA_T
- REQSEL12_15 : PDMA_T
- REQSEL4_7 : PDMA_T
- REQSEL8_11 : PDMA_T
- RESERVE0 : CAN_T
- RESERVE1 : CAN_T
- RESERVE2 : CAN_T
- RESERVE3 : CAN_T
- RESERVE4 : CAN_T
- RESP0 : SDH_T
- RESP1 : SDH_T
- RLDCNT : WWDT_T
- RPCNT : EMAC_T
- RSTSTS : SYS_T
- RWEN : RTC_T
- RX : I2S_T, SPI_T
- RXDAT : PS2_T
- RXDSA : EMAC_T
- RXST : EMAC_T
- RXTOUT : SC_T