| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

Data Fields
CAP_T Struct Reference

`#include <NUC472_442.h>`

## Data Fields
__IO uint32_t | CTL
__IO uint32_t | PAR
__IO uint32_t | INT
__IO uint32_t | POSTERIZE
__IO uint32_t | MD
__IO uint32_t | MDADDR
__IO uint32_t | MDYADDR
__IO uint32_t | SEPIA
__IO uint32_t | CWSP
__IO uint32_t | CWS
__IO uint32_t | PKTSL
__IO uint32_t | PLNSL
__IO uint32_t | FRCTL
__IO uint32_t | STRIDE
__IO uint32_t | FIFOTH
__IO uint32_t | CMPADDR
__IO uint32_t | PKTSM
__IO uint32_t | PLNSM
__I uint32_t | CURADDRP
__I uint32_t | CURADDRY
__I uint32_t | CURADDRU
__I uint32_t | CURVADDR
__IO uint32_t | PKTBA0
__IO uint32_t | PKTBA1
__IO uint32_t | YBA
__IO uint32_t | UBA
__IO uint32_t | VBA

## Detailed Description

    @addtogroup CAP Capture Engine(CAP)
    Memory Mapped Structure for CAP Controller

Definition at line 1682 of file NUC472_442.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Device/Nuvoton/NUC472_442/Include/NUC472_442.h