<map id="UsbHostLib/INCLUDE/usbh_ohci.h" name="UsbHostLib/INCLUDE/usbh_ohci.h">
<area shape="rect" id="node1" title=" " alt="" coords="223,5,371,47"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$de/d48/usbh__core_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Library core." alt="" coords="5,95,184,136"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$d2/d1c/usbh__ohci_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host OHCI driver." alt="" coords="208,95,387,136"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$d5/d7e/usbh__support_8c.html" title=" " alt="" coords="411,95,589,136"/>
</map>
