| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

gpio.c
Go to the documentation of this file.
1/**************************************************************************/
12#include "NUC472_442.h"
13
14
15
40 void GPIO_SetMode(GPIO_T *gpio, uint32_t u32PinMask, uint32_t u32Mode)
41{
42 uint32_t i;
43
44 for (i=0; i<GPIO_PIN_MAX; i++)
45 {
46 if (u32PinMask & (1 << i))
47 {
48 gpio->MODE = (gpio->MODE & ~(0x3 << (i << 1))) | (u32Mode << (i << 1));
49 }
50 }
51}
52
65 void GPIO_EnableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin, uint32_t u32IntAttribs)
66{
67 gpio->INTTYPE |= (((u32IntAttribs >> 24) & 0xFFUL) << u32Pin);
68 gpio->INTEN |= ((u32IntAttribs & 0xFFFFFFUL) << u32Pin);
69}
70
71
82 void GPIO_DisableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin)
83{
84 gpio->INTTYPE &= ~(1UL << u32Pin);
85 gpio->INTEN &= ~((0x00010001UL) << u32Pin);
86}
87
88
89 /* end of group NUC472_442_GPIO_EXPORTED_FUNCTIONS */
91 /* end of group NUC472_442_GPIO_Driver */
93 /* end of group NUC472_442_Device_Driver */
95
96/*** (C) COPYRIGHT 2013 Nuvoton Technology Corp. ***/
NUC472_442.h
NUC472/NUC442 peripheral access layer header file. This file contains all the peripheral register's d...
GPIO_PIN_MAX
#define GPIO_PIN_MAX
Definition: gpio.h:32
GPIO_DisableInt
void GPIO_DisableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin)
Disable GPIO interrupt.
Definition: gpio.c:82
GPIO_SetMode
void GPIO_SetMode(GPIO_T *gpio, uint32_t u32PinMask, uint32_t u32Mode)
Set GPIO operation mode.
Definition: gpio.c:40
GPIO_EnableInt
void GPIO_EnableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin, uint32_t u32IntAttribs)
Enable GPIO interrupt.
Definition: gpio.c:65
GPIO_T::INTEN
__IO uint32_t INTEN
Definition: NUC472_442.h:15971
GPIO_T::INTTYPE
__IO uint32_t INTTYPE
Definition: NUC472_442.h:15801
GPIO_T::MODE
__IO uint32_t MODE
Definition: NUC472_442.h:15165
GPIO_T
Definition: NUC472_442.h:15010