| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - m -

- M16 : NUC472_442.h
- M32 : NUC472_442.h
- M8 : NUC472_442.h
- MAX_CFG_DESC_SIZE : usbh_uac.h
- MAX_DRIVER_PER_DEV : usbh_config.h
- MAX_ENDPOINTS : usbh_config.h
- MAX_FEATURE_UNIT : usbh_uac.h
- MAX_HUB_DEVICE : usbh_config.h
- MAX_TD_PER_OHCI_URB : usbh_config.h
- MODULE_APBCLK : clk.h
- MODULE_APBCLK_ENC : clk.h
- MODULE_CLKDIV : clk.h
- MODULE_CLKDIV_ENC : clk.h
- MODULE_CLKDIV_Msk : clk.h
- MODULE_CLKDIV_Msk_ENC : clk.h
- MODULE_CLKDIV_Pos : clk.h
- MODULE_CLKDIV_Pos_ENC : clk.h
- MODULE_CLKSEL : clk.h
- MODULE_CLKSEL_ENC : clk.h
- MODULE_CLKSEL_Msk : clk.h
- MODULE_CLKSEL_Msk_ENC : clk.h
- MODULE_CLKSEL_Pos : clk.h
- MODULE_CLKSEL_Pos_ENC : clk.h
- MODULE_IP_EN_Pos : clk.h
- MODULE_IP_EN_Pos_ENC : clk.h
- MODULE_NoMsk : clk.h
- MSG : can.h