| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - c -

- CAL : RTC_T
- CALM : RTC_T
- CAM0L : EMAC_T
- CAM0M : EMAC_T
- CAM10L : EMAC_T
- CAM10M : EMAC_T
- CAM11L : EMAC_T
- CAM11M : EMAC_T
- CAM12L : EMAC_T
- CAM12M : EMAC_T
- CAM13L : EMAC_T
- CAM13M : EMAC_T
- CAM14L : EMAC_T
- CAM14M : EMAC_T
- CAM15LSB : EMAC_T
- CAM15MSB : EMAC_T
- CAM1L : EMAC_T
- CAM1M : EMAC_T
- CAM2L : EMAC_T
- CAM2M : EMAC_T
- CAM3L : EMAC_T
- CAM3M : EMAC_T
- CAM4L : EMAC_T
- CAM4M : EMAC_T
- CAM5L : EMAC_T
- CAM5M : EMAC_T
- CAM6L : EMAC_T
- CAM6M : EMAC_T
- CAM7L : EMAC_T
- CAM7M : EMAC_T
- CAM8L : EMAC_T
- CAM8M : EMAC_T
- CAM9L : EMAC_T
- CAM9M : EMAC_T
- CAMCTL : EMAC_T
- CAMEN : EMAC_T
- CAMSK : RTC_T
- CAP : TIMER_T
- CAPCTL : PWM_T
- CAPINEN : PWM_T
- CAPSTS : PWM_T
- CardType : SD_info_t
- CEPBUFEND : USBD_T
- CEPBUFSTART : USBD_T
- CEPCTL : USBD_T
- CEPDAT : USBD_T
- CEPDAT_BYTE : USBD_T
- CEPDATCNT : USBD_T
- CEPINTEN : USBD_T
- CEPINTSTS : USBD_T
- CEPRXCNT : USBD_T
- CEPTXCNT : USBD_T
- CHCTL : PDMA_T
- CHECKSUM : CRC_T
- CHEN : ADC_T
- children : usb_device
- client : usbhid_dev
- CLKDCTL : CLK_T
- CLKDIV : I2C_T, I2S_T, PWM_T, SPI_T
- CLKDIV0 : CLK_T
- CLKDIV1 : CLK_T
- CLKDIV2 : CLK_T
- CLKDIV3 : CLK_T
- CLKFMT : RTC_T
- CLKOCTL : CLK_T
- CLKPSC : PWM_T
- CLKSEL0 : CLK_T
- CLKSEL1 : CLK_T
- CLKSEL2 : CLK_T
- CLKSEL3 : CLK_T
- CMASK : CAN_IF_T
- CMDARG : SDH_T
- CMP : ADC_T, EADC_T, TIMER_T
- CMPADDR : CAP_T
- CMPDAT : EPWM_T, PWM_T
- CNT : ECAP_T, PWM_T, QEI_T, TIMER_T, WWDT_T
- CNTCMP : ECAP_T, QEI_T
- CNTEN : PWM_T
- CNTHOLD : QEI_T
- CNTLATCH : QEI_T
- CNTMAX : QEI_T
- complete : urb_t
- CON : CAN_T
- context : urb_t
- CREQ : CAN_IF_T
- CRXBSA : EMAC_T
- CRXDSA : EMAC_T
- CTL : ACMP_T, ADC_T, CAP_T, CRC_T, DSCT_T, EADC_T, EBI_T, EMAC_T, EPWM_T, I2C_T, I2S_T, OPA_T, OTG_T, PS2_T, PWM_T, SC_T, SDH_T, SPI_T, TIMER_T, WDT_T, WWDT_T
- CTL0 : ECAP_T
- CTL1 : ECAP_T
- CTR : QEI_T
- ctrl_ifnum : uac_dev_t
- CTXBSA : EMAC_T
- CTXDSA : EMAC_T
- CURADDRP : CAP_T
- CURADDRU : CAP_T
- CURADDRY : CAP_T
- CURDAT : ADC_T
- CURVADDR : CAP_T
- CWS : CAP_T
- CWSP : CAP_T