<map id="UsbHostLib/INCLUDE/usbh_config.h" name="UsbHostLib/INCLUDE/usbh_config.h">
<area shape="rect" id="node1" title="USB Host core configuration file." alt="" coords="1130,5,1278,47"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$d2/d11/usbh__core_8h.html" title="USB Host core driver header file." alt="" coords="1130,95,1278,136"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$d4/dff/usbh__hid_8h.html" title=" " alt="" coords="206,184,354,225"/>
<area shape="rect" id="node4" href="$d0/d8a/hid__core_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host HID library core." alt="" coords="5,273,176,315"/>
<area shape="rect" id="node5" href="$d3/d98/hid__driver_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host HID driver." alt="" coords="200,273,371,315"/>
<area shape="rect" id="node6" href="$d3/dcc/usbh__uac_8h.html" title=" " alt="" coords="481,184,629,225"/>
<area shape="rect" id="node7" href="$da/dca/uac__core_8c.html" title=" " alt="" coords="653,273,888,315"/>
<area shape="rect" id="node8" href="$da/dd9/uac__driver_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Audio Class driver." alt="" coords="912,273,1147,315"/>
<area shape="rect" id="node9" href="$dc/dea/uac__parser_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Audio Class driver." alt="" coords="395,273,629,315"/>
<area shape="rect" id="node10" href="$d3/df1/uac_8h.html" title=" " alt="" coords="653,184,888,225"/>
<area shape="rect" id="node11" href="$de/d48/usbh__core_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Library core." alt="" coords="1013,184,1192,225"/>
<area shape="rect" id="node12" href="$da/df8/usbh__debug_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host library." alt="" coords="1216,184,1395,225"/>
<area shape="rect" id="node13" href="$db/dee/usbh__hub_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Library Hub class driver." alt="" coords="1419,184,1597,225"/>
<area shape="rect" id="node14" href="$d2/d1c/usbh__ohci_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host OHCI driver." alt="" coords="1621,184,1800,225"/>
<area shape="rect" id="node15" href="$d5/d7e/usbh__support_8c.html" title=" " alt="" coords="1824,184,2003,225"/>
<area shape="rect" id="node16" href="$d0/d4c/_umas_debug_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Mass Storage Library." alt="" coords="2027,184,2235,225"/>
<area shape="rect" id="node17" href="$d8/d9e/_umas_driver_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Mass Storage Library." alt="" coords="2259,184,2467,225"/>
<area shape="rect" id="node18" href="$d7/d66/_umas_protocol_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Mass Storage Library." alt="" coords="2491,184,2699,225"/>
<area shape="rect" id="node19" href="$d9/d7b/_umas_transport_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Mass Storage driver." alt="" coords="2723,184,2931,225"/>
<area shape="rect" id="node20" href="$d8/d49/_umas___f_a_t_f_s_8c.html" title="NUC472/NUC442 MCU USB Host Mass Storage driver for FATFS." alt="" coords="2955,184,3163,225"/>
</map>
