| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - i -

- I2C_ClearTimeoutFlag() : i2c.h
- I2C_Close() : i2c.h
- I2C_DisableInt() : i2c.h
- I2C_DisableTimeout() : i2c.h
- I2C_DisableWakeup() : i2c.h
- I2C_EnableInt() : i2c.h
- I2C_EnableTimeout() : i2c.h
- I2C_EnableWakeup() : i2c.h
- I2C_GetBusClockFreq() : i2c.h
- I2C_GetData() : i2c.h
- I2C_GetIntFlag() : i2c.h
- I2C_GetStatus() : i2c.h
- I2C_Open() : i2c.h
- I2C_SetBusClockFreq() : i2c.h
- I2C_SetData() : i2c.h
- I2C_SetSlaveAddr() : i2c.h
- I2C_SetSlaveAddrMask() : i2c.h
- I2C_Trigger() : i2c.h
- I2S_Close() : i2s.h
- I2S_DISABLE_TX_ZCD() : i2s.h
- I2S_DisableInt() : i2s.h
- I2S_DisableMCLK() : i2s.h
- I2S_ENABLE_TX_ZCD() : i2s.h
- I2S_EnableInt() : i2s.h
- I2S_EnableMCLK() : i2s.h
- I2S_GetSourceClockFreq() : i2s.c
- I2S_Open() : i2s.h
- I2S_SET_MONO_RX_CHANNEL() : i2s.h
- I2S_SetFIFO() : i2s.h
- IsDebugFifoEmpty() : retarget.c, retarget_isp.c