| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

Data Fields
USBD_EP_T Struct Reference

USBD endpoints register. More...

`#include <NUC472_442.h>`

## Data Fields
union {
__IO uint32_t USBD_EP_T::EPDAT
__IO uint8_t USBD_EP_T::EPDAT_BYTE
}; |
| Define EPA Data Register 32-bit or 8-bit access. More...
__IO uint32_t | EPINTSTS
__IO uint32_t | EPINTEN
__I uint32_t | EPDATCNT
__IO uint32_t | EPRSPCTL
__IO uint32_t | EPMPS
__IO uint32_t | EPTXCNT
__IO uint32_t | EPCFG
__IO uint32_t | EPBUFSTART
__IO uint32_t | EPBUFEND

## Detailed Description

USBD endpoints register.

    @addtogroup USBD USB Device Controller(USBD)
    Memory Mapped Structure for USBD Controller

Definition at line 26952 of file NUC472_442.h.

The documentation for this struct was generated from the following file:

- Device/Nuvoton/NUC472_442/Include/NUC472_442.h