| NUC472_NUC442_BSP V3.04.000 The Board Support Package for NUC472/NUC442

### - d -

- DAT : ADC_T, CRC_T, I2C_T, SC_T, UART_T
- DAT_A1 : CAN_IF_T
- DAT_A2 : CAN_IF_T
- DAT_B1 : CAN_IF_T
- DAT_B2 : CAN_IF_T
- Data : STR_CANMSG_T
- DATMSK : GPIO_T
- DBCTL : GPIO_DB_T
- DBEN : GPIO_T
- DBMEN : EADC_T
- descriptor : usb_device
- dev : urb_t
- devnum : usb_device
- DFBA : FMC_T
- DINOFF : GPIO_T
- diskSize : disk_data_t
- DLC : STR_CANMSG_T
- DMAADDR : USBD_T
- DMABCNT : SDH_T
- DMACNT : USBD_T
- DMACTL : SDH_T, USBD_T
- DMAINTEN : SDH_T
- DMAINTSTS : SDH_T
- DMASA : SDH_T
- DOUT : GPIO_T
- driver : usb_device
- driver_cnt : usb_device
- DSCT : PDMA_T
- DTCTL : EPWM_T, PWM_T