<map id="CLK_WaitClockReady" name="CLK_WaitClockReady">
<area shape="rect" id="node1" title="This function check selected clock source status." alt="" coords="188,31,339,57"/>
<area shape="rect" id="node2" href="$dd/d0b/group___n_u_c472__442___c_l_k___e_x_p_o_r_t_e_d___f_u_n_c_t_i_o_n_s.html#ga2c1d77ec5103fe51b332f3398d434d7f" title="This function set PLL frequency." alt="" coords="14,5,131,32"/>
<area shape="rect" id="node3" href="$dd/d0b/group___n_u_c472__442___c_l_k___e_x_p_o_r_t_e_d___f_u_n_c_t_i_o_n_s.html#gaeb2dbdffa8c62523cffa7116afbc3297" title="Set HCLK frequency." alt="" coords="5,56,140,83"/>
</map>
