| CMSIS-Driver Peripheral Interface for Middleware and Application Code |

Loading...
Searching...
No Matches
Macros
SAI Master Clock Prescaler
SAI Interface » SAI Control Codes » SAI Configuration

Defines MCLK prescaler. More...

## Macros
#define | ARM_SAI_MCLK_PRESCALER(n) ((((n)-1UL)&0xFFFUL) << ARM_SAI_MCLK_PRESCALER_Pos)
| MCLK prescaler; Audio_frequency = MCLK/n; n = 1..4096 (default=1)

## Description

Defines MCLK prescaler.

## Macro Definition Documentation

## ◆ ARM_SAI_MCLK_PRESCALER

#define ARM_SAI_MCLK_PRESCALER | ( |  | n | ) | ((((n)-1UL)&0xFFFUL) << ARM_SAI_MCLK_PRESCALER_Pos)

MCLK prescaler; Audio_frequency = MCLK/n; n = 1..4096 (default=1)