| CMSIS-Driver Peripheral Interface for Middleware and Application Code |

Loading...
Searching...
No Matches
Macros
SAI Data Size
SAI Interface » SAI Control Codes » SAI Configuration

Defines data size in bits (per channel/slot). More...

## Macros
#define | ARM_SAI_DATA_SIZE(n) ((((n)-1UL)&0x1FUL) << ARM_SAI_DATA_SIZE_Pos)
| Data size in bits (8..32)

## Description

Defines data size in bits (per channel/slot).

## Macro Definition Documentation

## ◆ ARM_SAI_DATA_SIZE

#define ARM_SAI_DATA_SIZE | ( |  | n | ) | ((((n)-1UL)&0x1FUL) << ARM_SAI_DATA_SIZE_Pos)

Data size in bits (8..32)