| CMSIS-Driver Peripheral Interface for Middleware and Application Code |

Loading...
Searching...
No Matches
Macros
Value IDs
VIO

Value Identifier related defines. More...

## Macros
#define | vioAIN0 (0U)
| vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 0
#define | vioAIN1 (1U)
| vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 1
#define | vioAIN2 (2U)
| vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 2
#define | vioAIN3 (3U)
| vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 3
#define | vioAOUT0 (4U)
| vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog output value 0

## Description

Value Identifier related defines.

## Macro Definition Documentation

## ◆ vioAIN0

#define vioAIN0 (0U)

vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 0

## ◆ vioAIN1

#define vioAIN1 (1U)

vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 1

## ◆ vioAIN2

#define vioAIN2 (2U)

vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 2

## ◆ vioAIN3

#define vioAIN3 (3U)

vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog input value 3

## ◆ vioAOUT0

#define vioAOUT0 (4U)

vioSetValue / vioGetValue id parameter: Analog output value 0