| CMSIS-Driver Peripheral Interface for Middleware and Application Code |

Loading...
Searching...
No Matches
Macros
USART Data Bits
USART Interface » USART Control Codes

Defines the number of data bits. More...

## Macros
#define | ARM_USART_DATA_BITS_5 (5UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)
| 5 Data bits
#define | ARM_USART_DATA_BITS_6 (6UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)
| 6 Data bit
#define | ARM_USART_DATA_BITS_7 (7UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)
| 7 Data bits
#define | ARM_USART_DATA_BITS_8 (0UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)
| 8 Data bits (default)
#define | ARM_USART_DATA_BITS_9 (1UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)
| 9 Data bits

## Description

Defines the number of data bits.

## Macro Definition Documentation

## ◆ ARM_USART_DATA_BITS_5

#define ARM_USART_DATA_BITS_5 (5UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)

5 Data bits

See also
  ARM_USART_Control

## ◆ ARM_USART_DATA_BITS_6

#define ARM_USART_DATA_BITS_6 (6UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)

6 Data bit

See also
  ARM_USART_Control

## ◆ ARM_USART_DATA_BITS_7

#define ARM_USART_DATA_BITS_7 (7UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)

7 Data bits

See also
  ARM_USART_Control

## ◆ ARM_USART_DATA_BITS_8

#define ARM_USART_DATA_BITS_8 (0UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)

8 Data bits (default)

See also
  ARM_USART_Control

## ◆ ARM_USART_DATA_BITS_9

#define ARM_USART_DATA_BITS_9 (1UL << ARM_USART_DATA_BITS_Pos)

9 Data bits

See also
  ARM_USART_Control