| CMSIS-Core (Cortex-M) CMSIS-Core support for Cortex-M processor-based devices |

Loading...
Searching...
No Matches

### - _ -

- _reserved0 : APSR_Type, CONTROL_Type, IPSR_Type, xPSR_Type

### - a -

- ACPR : TPIU_Type
- ACTLR : ICB_Type, SCnSCB_Type
- AFSR : SCB_Type
- AIRCR : SCB_Type
- AUTHSTATUS : PMU_Type

### - b -

- b : APSR_Type, CONTROL_Type, IPSR_Type, xPSR_Type
- BFAR : SCB_Type

### - c -

- C : APSR_Type, xPSR_Type
- CALIB : SysTick_Type
- CCFILTR : PMU_Type
- CCNTR : PMU_Type
- CCR : SCB_Type
- CFSR : SCB_Type
- CIDR0 : PMU_Type
- CIDR1 : PMU_Type
- CIDR2 : PMU_Type
- CIDR3 : PMU_Type
- CLAIMCLR : TPIU_Type
- CLAIMSET : TPIU_Type
- CNTENCLR : PMU_Type
- CNTENSET : PMU_Type
- COMP0 : DWT_Type
- COMP1 : DWT_Type
- COMP2 : DWT_Type
- COMP3 : DWT_Type
- CPACR : SCB_Type
- CPICNT : DWT_Type
- CPPWR : ICB_Type, SCnSCB_Type
- CPUID : SCB_Type
- CSPSR : TPIU_Type
- CTRL : DWT_Type, MPU_Type, PMU_Type, SysTick_Type
- CYCCNT : DWT_Type

### - d -

- DAUTHCTRL : CoreDebug_Type, DCB_Type
- DAUTHSTATUS : DIB_Type
- DCRDR : CoreDebug_Type, DCB_Type
- DCRSR : CoreDebug_Type, DCB_Type
- DDEVARCH : DIB_Type
- DDEVTYPE : DIB_Type
- DEMCR : CoreDebug_Type, DCB_Type
- DEVARCH : ITM_Type, PMU_Type
- DEVID : TPIU_Type
- DEVTYPE : PMU_Type, TPIU_Type
- DFSR : SCB_Type
- DHCSR : CoreDebug_Type, DCB_Type
- DSCEMCR : CoreDebug_Type, DCB_Type
- DSCSR : CoreDebug_Type, DCB_Type

### - e -

- EVCNTR : PMU_Type
- EVTYPER : PMU_Type
- EWIC_ASCR : EWIC_Type
- EWIC_CLRMASK : EWIC_Type
- EWIC_CR : EWIC_Type
- EWIC_MASKA : EWIC_Type
- EWIC_MASKn : EWIC_Type
- EWIC_NUMID : EWIC_Type
- EWIC_PENDA : EWIC_Type
- EWIC_PENDn : EWIC_Type
- EWIC_PSR : EWIC_Type
- EXCCNT : DWT_Type

### - f -

- FFCR : TPIU_Type
- FFSR : TPIU_Type
- FIFO0 : TPIU_Type
- FIFO1 : TPIU_Type
- FOLDCNT : DWT_Type
- FPCA : CONTROL_Type
- FPCAR : FPU_Type
- FPCCR : FPU_Type
- FPDSCR : FPU_Type
- FSCR : TPIU_Type
- FUNCTION0 : DWT_Type
- FUNCTION1 : DWT_Type
- FUNCTION2 : DWT_Type
- FUNCTION3 : DWT_Type

### - h -

- HFSR : SCB_Type

### - i -

- IABR : NVIC_Type
- ICER : NVIC_Type
- ICPR : NVIC_Type
- ICSR : SCB_Type
- ICTR : ICB_Type, SCnSCB_Type
- ID_AFR : SCB_Type
- ID_DFR : SCB_Type
- ID_ISAR : SCB_Type
- ID_MMFR : SCB_Type
- ID_PFR : SCB_Type
- IMCR : ITM_Type
- INTENCLR : PMU_Type
- INTENSET : PMU_Type
- IPR : NVIC_Type
- IRR : ITM_Type
- ISER : NVIC_Type
- ISPR : NVIC_Type
- ISR : IPSR_Type, xPSR_Type
- IT : xPSR_Type
- ITATBCTR0 : TPIU_Type
- ITATBCTR2 : TPIU_Type
- ITCTRL : TPIU_Type
- IWR : ITM_Type

### - l -

- LAR : ITM_Type
- LOAD : SysTick_Type
- LSR : ITM_Type
- LSUCNT : DWT_Type

### - m -

- MASK0 : DWT_Type
- MASK1 : DWT_Type
- MASK2 : DWT_Type
- MASK3 : DWT_Type
- MMFAR : SCB_Type
- MVFR0 : FPU_Type
- MVFR1 : FPU_Type

### - n -

- N : APSR_Type, xPSR_Type
- nPRIV : CONTROL_Type

### - o -

- OVSCLR : PMU_Type
- OVSSET : PMU_Type

### - p -

- PCSR : DWT_Type
- PIDR0 : PMU_Type
- PIDR1 : PMU_Type
- PIDR2 : PMU_Type
- PIDR3 : PMU_Type
- PIDR4 : PMU_Type
- PORT : ITM_Type

### - q -

- Q : APSR_Type, xPSR_Type

### - r -

- RASR : ARM_MPU_Region_t, MPU_Type
- RASR_A1 : MPU_Type
- RASR_A2 : MPU_Type
- RASR_A3 : MPU_Type
- RBAR : ARM_MPU_Region_t, MPU_Type
- RBAR_A1 : MPU_Type
- RBAR_A2 : MPU_Type
- RBAR_A3 : MPU_Type
- RESERVED0 : ICB_Type, NVIC_Type, SCnSCB_Type
- RESERVED2 : NVIC_Type
- RESERVED3 : NVIC_Type
- RESERVED4 : NVIC_Type
- RESERVED5 : NVIC_Type
- RLAR : ARM_MPU_Region_t
- RNR : MPU_Type
- RSERVED1 : NVIC_Type

### - s -

- SCR : SCB_Type
- SHCSR : SCB_Type
- SHPR : SCB_Type
- SLEEPCNT : DWT_Type
- SPPR : TPIU_Type
- SPSEL : CONTROL_Type
- SSPSR : TPIU_Type
- STIR : NVIC_Type, SCB_Type
- SWINC : PMU_Type

### - t -

- T : xPSR_Type
- TCR : ITM_Type
- TER : ITM_Type
- TPR : ITM_Type
- TRIGGER : TPIU_Type
- TYPE : MPU_Type, PMU_Type

### - u -

- u16 : ITM_Type
- u32 : ITM_Type
- u8 : ITM_Type

### - v -

- V : APSR_Type, xPSR_Type
- VAL : SysTick_Type
- VTOR : SCB_Type

### - w -

- w : APSR_Type, CONTROL_Type, IPSR_Type, xPSR_Type

### - z -

- Z : APSR_Type, xPSR_Type